치콘 수경재배시 적정 수온 설정

1. 현황 및 문제점

◦ 최근 도내 치콘 생산은 시작단계이나 향후 수출작목으로 급속 증가 예상

- 종근 재배면적 : ('10) 3 → ('11) 5.5ha

- 치콘 생산시설 : ('10) 2 → ('11) 3개소

◦ 치콘 생산 시 시설 내 대기온도는 15~18℃로 설정되어 있으나, 적정 양액 온도는 설정되어 있지 않음

2. 연구결과 ('10~'11)

◦ 양액온도별 치콘 수량

◦ 양액온도별 병 발생율

15℃	17℃	19℃	21℃	23℃
0%	10%	70%	90%	80%

3. 기대효과

◦ 치콘 수경재배 시 적정 양액온도 설정으로 수량 증대 및 병 발생율을 낮춰 농가의 안정생산을 도모함

4. 적  요

◦ 치콘의 수경재배 시 적정 기온은 15~18℃, 수온은 17℃±0.5℃로 설정하여 생산하는 것이 적합함

◦ 양액온도가 15℃ 이하일 경우 수량이 감소하고 수확소요일수가 지연되며, 반면 19℃ 이상일 경우 생육속도는 빠르나 무름병 등의 병 발생 위험이 높아짐

5. 유사 영농활용기술과의 차이점

◦ 유사 영농활용기술 없음

<세부연구결과성적>

가. 수온별 생육일수에 따른 치콘 구고 생장 곡선

나. 수온별 생육일수에 따른 치콘 구폭 생장 곡선

다. 수온별 치콘 생육 특성 및 수량 조사

양액수온	생체중 (g)	엽 수 (장)	뿌리털 건물중z (g)	병 발생율 (%)	수 량y (kg/베드)
15℃	126.1	20.1	0.26	0	25.2
17℃	148.2	23.6	0.30	10	47.4
19℃	164.2	22.4	0.34	70	19.7
21℃	184.5	22.8	0.31	90	7.4
23℃	176.9	23.7	0.20	80	14.1

z) 뿌리털 건물중 : 20일 후 종근에 발생한 뿌리털의 총 건물중

y) 수량 : 생체중 × 상품율 × 1베드당 치상종근수(400주/베드)

원예연구과 담당자 : 서현택, 원재희, 최재근, 안수용 (033)2486064, gusxor0000@korea.kr