여름딸기 고설재배시 지하수 이용 근권냉방 효과

1. 현황 및 문제점

◦ 사계성 딸기 여름재배시 고온기 온도상승으로 착과불량 문제 발생

◦ 고온기 지하수 환류에 의한 근권냉방 및 딸기 수량증대 효과 구명 필요

2. 연구결과('11)

◦ 고온기 근권부 온도강하 효과

월	무처리 (A)	근권냉방 (B)	온도편차 (A-B)
7	25.6℃	22.1℃	3.5℃
8	25.2℃	21.5℃	3.6℃

◦ 샤롯테 품종의 수량 특성

처 리 구	수 량 (kg/10a)	수량지수
근권냉방	820	132
무 처 리	619	100

3. 기대효과

◦ 근권부 지하수 환류시 고온기근권 온도하강 3.5℃, 수량증가 32%

◦ 수익증대 효과(10a 당) : 1,410천원(이익 2,010천원 - 손실 600천원)

4. 적  요

◦ 여름딸기 고설재배시 배지 내에 호스를 설치하여 고온기에 지하수 순환

- 처리방법 : 낮 동안 시간당 2회 20분간 분당 5ℓ유속으로 흘려줌

5. 유사 영농활용기술과의 차이점

◦  표준영농교본 40『딸기재배』138쪽 고설재배기술 중 근권부 온도관리

- 겨울재배시 18℃로 난방하면 수량이 증가함을 기술

- 여름재배시 냉방효과에 대한 설명 없음

<세부연구결과성적>

가. 샤롯테 품종의 처리 전 묘소질

엽 수 (매)	엽 장 (cm)	엽 폭 (cm)	엽병장 (cm)	근관부 직 경 (mm)	지상부 생체중 (g)	지하부 생체중 (g)
4.5	6.8	6.2	20.8	8.8	8.8	4.9

나. 지하수 환류처리 모식도

다. 배지 내 근권냉방용 호스 설치 모식도

라. 지하수 환류에 따른 처리기간 중 근권온도 특성

(단위 : ℃)

월	무 처 리			근 권 냉 방			온 도 편 차
	평 균	최 고	최 저	평 균	최 고	최 저	평 균	최 고	최 저
6	20.9	23.5	19.0	19.9	22.9	17.5	1.0	0.6	1.4
7	25.6	27.3	24.4	22.1	23.1	21.2	3.5	4.2	3.2
8	25.2	27.0	23.5	21.5	22.8	20.5	3.6	4.3	3.0
9	19.5	22.6	16.9	19.3	21.9	17.3	0.2	0.8	-0.4

※ 처리방법 : 지하수 환류처리(처리시간 10:00~16:00, 시간당 2회, 20분/회)

마. 지하수 환류에 따른 6월과 8월의 일중 온도변화

바. 생육 특성

처 리 구	초장 (cm)	엽수	엽장 (cm)	엽폭 (cm)	엽병장 (cm)	화방수	근관수	근관부 직경(㎜)
근권냉방	39.5	45.8	9.5	8.4	27.3	15.0	4.8	16.0
무 처 리	37.6	42.8	9.5	8.9	29.1	11.4	3.6	14.4

사. 과실 특성

처 리	착 과 수(개/주)			평 균 과 중(g)			당 도 (°Brix)
	계	상품과	비상품과	평균	상품과	비상품과
근권냉방	30.3	12.1	18.2	8.44	10.8	8.1	12.8
무 처 리	26.4	10.2	16.2	7.60	10.0	6.8	12.7

아. 수량 특성

처 리	총수량 (kg/10a)	상품수량 (kg/10a)	상품율 (%)	수량지수
근권냉방	1,537	820	53.3	132
무 처 리	1,195	619	51.8	100

자. 월별 상품수량

차. 경제성 분석

손실적 요소(A)	이익적 요소(B)
o 증가되는 비용 - 근권냉방 설치비용 : 1,500천원/10년=150천원 - 전기요금 : 450천원/년 - 계(A) : 600천원	o 증가되는 이익 - 수량증가 : 201kg×10,000원 = 2,010천원 - 계(B) : 2,010천원
o 추정수익액(B-A) = 1,410천원

원예연구과 담당자 : 원재희, 황대근, 최재근, 서현택, 용영록, 안수용

(033)2486062, wjh7075@korea.kr