강원도내 무논점파 재배시 적정 질소시비량

1. 현황 및 문제점

◦ 도내 무논점파 재배면적은 급격히 증가('09년 72 ⇒ '11년 940ha)되고   있으나 질소질 비료 과다 시용으로 도복, 미질저하 등의 우려 높음

2. 연구결과('11)

◦ 절간특성 비교

N 시비량 (kg/10a)	절 간 장(cm)			건 물 중(g)		포장도복 지수(1-9)
	상위1절	하위절	계	이삭	줄기
0	30.9	27.6	58.5	1.87	0.60	1
7	30.8	34.7	65.5	2.10	0.61	1
9(대비)	30.4	35.0	65.4	2.24	0.60	1
11	33.6	36.0	69.6	2.45	0.72	3

※ 질소 11kg/10a 수준에서 상위절 신장량 많아 도복에 취약

◦ 주요 생육 및 수량성

N 시비량 (kg/10a)	출수기 (월.일)	간장 (cm)	주당 수수	수당 립수	등숙율 (%)	정현율 (%)	천립중 (g)	쌀수량 (kg/10a)	수량 지수
0	8.15	61	9.2	80	94.5	82	22.6	290	61
7	8.12	70	10.6	97	94.7	82	22.5	429	90
9(대비)	8.12	71	11.1	106	95.1	83	22.3	479	100
11	8.12	74	11.5	105	94.0	83	22.2	494	103

※ 품종 : 호반벼,  파종기 : 5월 30일

◦ 품질 특성

N 시비량 (kg/10a)	완전립 (%)	불 완 전 립(%)				단백질 함 량 (%)	등 급
		싸라기	분상질	피해립	열손립		품위 (1-5)	단백질 (수,우,미)
0	97.3	2.3	0.4	0.0	0.0	6.3	1	우
7	97.4	2.1	0.3	0.2	0.0	5.7	1	수
9	97.8	2.0	0.2	0.1	0.0	5.9	1	수
11	97.8	2.0	0.2	0.0	0.0	6.1	1	우

3. 기대효과

◦ 벼 무논점파시 질소비료 적정량 시용으로 수량, 품질 및 재배안전성 증가

4. 적요

◦ 도내에서 벼 무논점파 재배시 질소시비량은 이앙재배와 동일하게 9kg/10a 수준으로 시용하면 쌀 수량과 품질이 양호하고 재배안전성도 높음

◦ 질소 과비시 품질이 저하되고 도복 위험이 커짐

5. 유사 영농활용기술과의 차이점

◦ 남부평야지에서 무논점파시 적정 질소시비량은 9kg/10a 수준임('10, 식량원)

◦ 도내에서 무논점파 재배 질소시비량 설정자료 없음

작물경영연구과 담당자 : 이안수, 조윤상, 김인종, 장진선 (033)2486053, las9642@korea.kr