원예기술지원정보 제4호 (2004. 6.   )

여름철 원예시설 고온극복 기술

□ 여름에는 비닐하우스나 유리온실 등의 원예시설 내부 온도가 최고 45℃이상까지 올라가 시설재배를 어렵게 합니다.

○ 여름철의 원예시설은 휴작이 많고, 재배하는 시설에서도 고온에 의한 생리장해와 병 발생 등으로 생산성과 품질이 저하

○ 고온피해를 줄이기 위하여 흑색 차광망 등으로 온종일 차광할 경우 온도를 떨어뜨리는 효과는 있으나 작물에 햇볕쪼임 부족현상 발생

□ 원예연구소는 시설내의 고온극복 기술을 개발하여 여름철에도 고품질 시설재배를 가능하게 하였습니다.

차광커텐 자동개폐기

○ 시설 내의 햇볕 쪼임량과 온도를 감지하여 시설내부의 차광커텐을 자동으로 열고 닫아줌

○ 설치비는 10a당 200만원 정도

내부 차광커튼 개폐모습

차광조절커텐 자동개폐기

과산화수소 엽면살포

○ 작물이 더위에 견디는 힘을 길러주기 위하여 과산화수소를 작물의 잎에 뿌려주는 기술이 개발됨

○ 물 1ℓ당 과산화수소 17ml를 섞어서 1주일 간격으로 잎에 뿌려줌

과산화수소를 처리한 오이

처리하지 않아 시들은 오이

□ 차광조절과 과산화수소를 이용한 실험결과 수량을 두배 이상 얻을 수 있는 것으로 조사되었습니다.

○ 시설내 최고기온 : 무처리 43℃ → 차광조절 37 (6℃ 떨어짐)

○ 차광조절의 경우는 106%, 과산화수소 처리는 22%의 수량증수

○ 오이생육 및 수량

구 분	생 육			수량 (kg/20주)	지수
	생체중(g/주)	엽면적(㎠/주)	건물중(g/주)
무 처 리	395	5,321	40	19.8	100
차광조절	900	11,848	71	40.8	206
과산화수소	656	8,133	51	24.1	122

□ 앞으로도 원예연구소는 시설원예의 선진화를 위하여 끝임 없이 첨단 실용화기술의 개발 및 보급에 진력하겠습니다.

○ 시설원예의 주년이용을 위한 기술 및 에너지 절감 기술 개발

○ 개발된 기술을 신속히 보급하기 위한 농가 기술지원 강화