시설원예 에너지절감을 실천합시다

국제정세 불안 등으로 당분간 고유가 시대가 지속될 것으로 보여

시설농업의 경쟁력 확보를 위해 난방비 절감이 무엇보다도 중요합니다.

주 요 실 천 사 항

지역특성에 맞는 작물과 재배작형 선택으로 난방비절감

- 엽채류 중심의 저온성 채소재배, 과채류는 반촉성재배

하우스 보온시설 보강 내부열 유출방지 : 방풍벽, 2중출입구

주기적으로 난방기청소, 연통 그을음 제거로 열효율 향상(2~4%)

아침 일찍 피복물 벗겨주고 해지기전 보온으로 방열방지

관수용 물은 2～3일전에 미리 받아두었다가 오전에 물주기

작물별 알맞은 온도관리로 에너지 절감과 품질향상

하우스에 경보장치를 설치하고 수시로 점검하여 피해 최소화

에너지 절감을 위한 난방보조장치

생산성 향상과 에너지 절감효과를 동시에 얻을 수 있는 장치입니다.

일사감응 자동 변온관리 장치 • 낮 동안 햇빛 량에 따라 밤온도 자동조절 • 효과 : 난방비 18～20% 절감
온풍난방기 배기열 회수장치 • 연통으로 빠져나가는 열을 회수하여 다시 이용 • 효과 : 공간난방비 10～15% 절감․

온풍난방기 이중덕트 설치 • 덕트를 2중으로 설치하여 시설내 온도분포 균일화로 난방비절감 • 효과 : 수량증대 10%, 난방비절감 13%
상하이동식 수평커튼 장치 • 수평커튼을 작물의 키에 따라 위아래로 조절 하여 난방공간 최소화 • 효과 : 관행대비 30～48% 절감
수막하우스 설치 • 2중하우스 위에 따뜻한 지하수를 뿌려 발산 하는 열을 하우스 보온에 이용 • 효과 : 하우스 내부온도 10% 내외 상승
하우스 보온커튼 시설 보강 • 조합형 다겹보온자재 활용으로 하우스 내부열 유출방지 • 효과 : 보온 3～4℃, 난방비절감 : 30～40%
지 중 난 방 시 설 • 땅속에 엑셀파이프를 묻고 따뜻한 물을 순환시켜 20℃정도의 지온유지 • 효과 : 난방비절감 10%, 오이 수량증대 80%

겨울철 기상재해 예방대책 실천

비닐하우스 지붕위에 쌓이는 눈은 빨리 제거

붕괴가 우려되는 재배시설은 받침대 보강 또는 비닐 찢기

하우스에 눈이 쌓이기 시작하면 보온덮개를 걷고 난방기 가동

눈 녹은 물이 하우스 안으로 스며들지 않도록 배수로 사전정비

작물을 재배하지 않는 빈 하우스는 비닐 걷어두기