< 참고자료 >

시설원예용 배지 증기․열수 살균장치

□ 연구배경

○ 시설재배지 토양 및 고형배지의 친환경적 살균작업 기계화 요구증대

- 시설토양 48,888ha(98.1%), 고형배지 654ha(1.3%), 순수수경 286ha(0.6%)

□ 구 조

<증기‧열수 발생부>     <증기‧열수 살균작업 전경>

□ 특 성

○ 트랙터 부착 견인이동형

○ 시설토양, 고형배지의 증기, 열수 살균 겸용 작업형

○ 주입방식 : 연질호스 다봉주입식

○ 토양깊이 30㎝까지 3시간내 60℃이상 연속운전 20～30분간 살균처리

□ 성능 및 소요경비

100

100

작업성능(시간/10a)

소요경비(천원/10a)

89

77

13

892

792

관행(기계)

시작기

10