<참고자료>

1. 튤립 구근 통풍저장 및 소독기술 개요

□ 현황 및 문제점

○ 4~5월에 꽃이 피는 튤립은 6월 중순부터 구근을 수확해 노지에서 말린 다음 파종시기인 10월 말까지 저장하게 되는데, 이 기간 동안 50% 내외의 구근이 썩어 경제적인 손실이 큼

○ 한편, 국내에서 한해 소요되는 튤립 구근은 약 1,200만개 정도이며, 그 가운데 600만개(12억원/개당 200원)가 해외에서 들어올 정도로 수입 의존도가 높음

□ 구조 및 특징

○ 용도 : 튤립 구근의 통풍저장 및 소독에 이용

○ 구 조

<튤립 구근 통풍저장 장치>              <튤립 구근 소독방법>

- 통풍저장장치 규격 : 1,200×800×400mm(길이×너비×높이), 송풍량 22㎥/min, 정압 35mmA 의 송풍기 부착, 타이머 부착

- 소독용기 규격 : 1×1×0.6m 플라스틱 수조

○ 특징

- 통풍저장

· 적재방식 : 통기가 양호한 플라스틱 상자에 10cm 적재된 튤립 구근을 철망 위에 6단으로 적재(측면 밀폐)

· 송풍기 및 타이머에의해 강제통풍

· 튤립 구근 소독 후 통풍저장

※ 송풍기 선정을 위한 산출식

송풍기정압(Pa) = 298.9×튤립 구근 통과풍속(m/s)1.58 × 퇴적높이(m)0.64

- 튤립 구근 소독

· 소독방법 : 베노밀 수화제 800배액에 침지하여 1시간 소독

· 희석비율 : 물 200리터당 수화제 250g 희석(800배)

□ 효 과

○ 튤립 구근 수확 후 부패율 저감

- 부패율 : 49%(관행) → 21%(통풍 및 소독저장)

- 1ha당 2,300만원 상당 부패손실 저감

2. 튤립 구근 통풍저장 및 소독기술의 현장시험 결과

□ 시험개요

○ 장   소 : 전라북도 부안군

○ 시   기 : 2010년 6~10월

○ 방   법 : 관행 기술과 통풍저장 및 소독기술 비교

<관행보관>                      <침지소독(1시간)>

<통풍저장>

□ 시험결과

○ 보관 중 부패율 : 관행 49% → 27%(통풍저장) → 21%(침지소독+통풍저장)

- 1ha당 2,300만원 상당 부패손실 저감

○ 저장 중 외관

<정상 저장 상태>                       <부패 상태>