<참고자료>

I

사료용 옥수수 국내생산 확대 필요성

□ 국내 조사료 수급 상황

○ 도입 곡물가격 상승 및 조사료 운송비 증가로 국내 생산 필요성 증대

- 2014년까지 조사료 자급률 90 % 달성 목표

- 급여비율(조사료:배합사료) 5.5:4.5 달성 및 사료곡류 수입대체

○ 사료작물 중 양질조사료 옥수수 및 청보리 생산량 증대 필요

- 옥수수: (2010) 11천ha → (2014) 34, 청보리 : (2010) 25 → (2014) 70

□ 사료용 옥수수 논 재배 필요성

○ 옥수수는 사료의 생산성이 가장 높은 하계 작물

- 건물 및 TDN 수량이 동계 맥류의 2배

○ 쌀 수급안정을 위한 사료작물 논 재배 필요

- 하계 사료작물로는 사료용 벼 및 옥수수 재배가 유망

○ 우수 국산 사료용 옥수수 종자공급 및 논 재배 면적 증대

- 사료용 옥수수 논 재배 면적: (2010) 1,022 ha → (2011) 1,443

□ 국내 조사료 공급현황(2011)                        (단위: 천톤)

농후사료 (A)	조사료			계 (A+B)	조사료 비율 (%)
	국내생산	수입	소계 (B)
6,082	4,124	852	4,976	11,058	45

□ 조사료 수급목표 (농림수산식품부, 2011)       (단위: 천톤, 천ha)

연도	총소요량	국내산						수입산	자급률 (%)
		목초	볏짚	사료작물
				동계작물		하계작물
				청보리	호밀· IRG	옥수수	수단 그라스 등
2011	5,322	273 (39)	2,119	293 (36)	782 (131)	206 (13)	434 (35)	852	84
2014(P)	5,881	259 (37)	1,884	648 (70)	996 (163)	648 (40)	762 (60)	600	90

□ 사료작물 생산성 비교

구분	옥수수	수수 교잡종	사료맥류		이탈리안 라이그라스
			호밀	보리
건물중 (톤/ha)	21.9	22.4	12.2	12.0	12.1
TDN (톤/ha)	14.9	12.8	7.7	8.0	8.4

□ 연도별 사료용 옥수수 재배면적과 생산량

연도	1994	2000	2006	2008	2011	2012
재배면적 (천ha)	22.9	18.0	9.7	10.2	13.0	40.0(P)
생산량 (천톤)	345	284	182	191	206	648(P)

□ 사료용 옥수수 품종별 점유율 (2011)

구분	국내산			수입산	계
	광평옥	강일옥	소계
종자공급량(톤)	75.2	5.3	80.5	216	296.5
비율(%)	25.3	1.8	27.1	72.9	100

□ 논의 조사료 재배면적 (2011)

대체작물논면적 (ha)	조사료 논 재배면적 (ha)					조사료 비율(%)
	수단 그라스	옥수수	총체벼	이탈리안 라이그라스	소계
37,197	1,931	1,443	955	167	4,876	13

II

옥수수 논 재배 시 생산성 및 문제점

□ 논의 옥수수 생산과 연구 현황

○ 습해 및 밭 전환 논의 물리성 악화로 생산성 저하

- 논 재배 옥수수 수량성은 밭 대비 68 % 수준

○ 숙기별 다양한 논 적응 옥수수 품종 개발 미흡

- 논 적응 사료용 옥수수 품종: 광평옥, 강다옥

○ 이상기상 증가에 따른 논의 안정 재배기술 개발 시급

- 습해 및 쓰러짐 저항성 기술, 안정수확 기술 등

○ 배수불량 논의 배수(암거배수) 시 수량증대 2배

- 배수약간 불량지 (전체 논의 40 %) 배수시설 필요

□ 논의 밭 전환 년차별 옥수수 생산성 변화

○ 전환 1년차는 정상(밭) 수량의 50~60 %로 수량감소가 심함

- 경엽보다 이삭의 수량감소가 심해 옥수수 재배 불리

○ 전환 2년차부터 수량이 지속적으로 증가됨

- 전환 2년차는 정상수량의 70~80 % 수준으로 회복

- 2년차의 수량증대를 위해서도 1년차부터 수량 증대기술 필요

□ 답리작 재배가 가능한 논 면적 (농업과학기술원, 1997)

구분	총 논면적	답리작 재배가 가능한 논			불가능 면적
		적합	재배가능	소계
면적(천ha)	1,268	386	499	885	383
비율(%)	100	30	40	70	30

□ 논의 사료용 옥수수 수량성 변화 (일본 북륙농업시험장, 1978)

밭 전환 년차	경엽 (톤/ha)		이삭 (톤/ha)		전체 (톤/ha)
	건물중	지수	건물중	지수	건물중	지수
1 년차	72.3	70	26.8	33	99.1	54
2 년차	88.1	85	36.7	46	124.8	68
3 년차	95.4	92	38.2	47	133.6	73
4 년차	82.5	80	72.5	90	155.0	84
5 년차	103.7	100	80.6	100	184.3	100

□ 논의 밭 전환 연차별 호밀과 옥수수 생육모습 (식량원, 2004)

전환 1년차 전환 2년차		전환 1년차 전환 2년차
논 재배 호밀		논 재배 옥수수

□ 논의 사료용 호밀-옥수수 이모작의 수량성 (식량원, 2004)

밭 전환 년차	호밀		옥수수						호밀+옥수수
	건물중 (톤/ha)	지수	경엽		이삭		전체		건물중 (톤/ha)	지수
			건물중	지수	건물중	지수	건물중	지수
1 년차	2.55	46	4.20	61	5.65	56	9.86	58	12.41	55
2 년차	5.30	95	5.45	80	8.45	84	13.91	82	19.21	85
3 년차	5.59	100	6.86	100	10.08	100	16.95	100	22.54	100

III

옥수수 논 재배 시 심토파쇄 효과

□ 논토양 및 옥수수에 대한 심토파쇄 효과

○ 심경으로 불가능한 심층의 경반층(30~40cm)파쇄 및 파쇄공 형성

- 투수성, 통기성 개선을 통한 전환초기 토양 물리성 개선

○ 심토파쇄에 의해 논의 물리성 개선효과 우수

- 가밀도(용적밀도) 0.2 g/㎤ 감소,  공극률 6 % 증대

○ 심토파쇄에 의해 밭 전환 1년차 옥수수 수량 증가

- 로터리 경운에 비해 전건물중 및 TDN 수량 24 % 증가

○ 심토파쇄 작업의 소형트랙터 가능 및 작업시간 단축 (30분/10a)

○ 심토파쇄 시 쓰러짐 방지 안정생산 재식밀도: 55,000~66,000주/ha

□ 심토파쇄 작업과 옥수수 생육모습 (식량원, 2010)

심토파쇄 작업		로터리 심토파쇄 추가

□ 경운방법별 밭 전환 1년차 토양(15~30cm) 물리성 (식량원, 2011)

경운처리	용적밀도 (g/㎤)			공극률 (%)
	2010년	2011년	평균	2010년	2011년	평균
로터리	1.62	1.77	1.70	38.9	32.9	35.9
심경+로터리	1.44	1.53	1.49	45.7	41.7	43.7
심토파쇄+로터리	1.43	1.63	1.53	46.1	38.0	42.1

□ 경운처리별 밭 전환 1년차 옥수수 수량 변화 (식량원, 2011)

경운처리	총건물중(톤/ha)				TDN 수량 (톤/ha)
	2010	2011†	평균	지수	2010	2011	평균	지수
로터리	15.27	6.14	10.71	100	10.88	4.51	7.70	100
심경+로터리	18.14	7.37	12.76	119	12.97	5.41	9.19	119
심토파쇄+로터리	18.84	7.68	13.26	124	13.44	5.66	9.55	124

†지속적 강우에 의한 습해로 옥수수 수량이 현저히 감소

□ 재식밀도별 논 재배 옥수수 수량 및 도복 정도 (식량원, 2010)

재식밀도 (주/ha)	사료 수량†		도복 정도
	건물중 (톤/ha)	지수	도복율(%)	지수
55,560	17.52	94	20	111
66,670‡	18.76	100	18	100
77,780	19.37	103	33	183
88,890	18.32	98	68	378

†심경 및 심토파쇄 처리구 평균값, ‡밭 재배시 표준 재식밀도

□ 심토파쇄기 종류

○ 폭기형: 공기주입에 의한 심토 물리성 개선(과수원 등)

○ 견인형: 진동 없이 심토파쇄기를 견인, 소요마력 큼(대형트랙터)

○ 진동형: 진동에 의한 소요마력 저감 및 파쇄효과 개선

- 전후 진동형: 동력 전달축으로 크랭크 상하 작동 및 파쇄날 진동

- 상하좌우 진동형: 동력 전달축으로 진동축 회전 및 파쇄날 진동

※ 현재 주로 사용되는 심토파쇄기는 진동형임

□ 심토파쇄 효율증진 진동발생 장치

크랭크(전후 진동형)		진동축(상하좌우 진동형)

□ 심토파쇄기 성능

형식	진동 방법	파쇄 장치	최대 파쇄깊이	소요 마력	견인 동력	작업 능률
전후 진동형	크랭크	진동날, 원형추	60cm	22~55	저속 2단, PTO 2단	50분/10a 내외
상하좌우 진동형	진동축	진동탄환	60cm	20~30	저속 1단 PTO 3단	50분/10a 내외