<참고자료>

애호박 자동 선별기

□ 배 경

○ 기존 농산물 선별기에서 선별할 수 없었던 길이가 긴 형상의 농산물 선별 필요

○ 비닐 캡이 씌워져 인력으로 선별하기 어려웠던 애호박 선별의 자동화 요구증가

○ 개발된 애호박 자동 선별기의 영농현장 투입 및 현장적응시험으로 실용화 촉진

□ 구 조

○ 구성

- 자동투입구: 농가에서 수확한 애호박이 담긴 상자를 투입라인에 올려놓으면 상자 안의 애호박이 선별 투입라인에 자동 공급됨

- 정량공급부: 일정량의 애호박을 개체정렬부로 이송함

- 개체정렬부: 브러쉬를 이용해 애호박을 정렬과 동시에 회전시키면서 영상처리부로 이송

- 영상처리부: 애호박 전체 면을 가시광선과 근적외선 영역을 동시에 촬영해 애호박의 길이, 색깔 그리고 비닐 캡 포장 내 결함 유무를 판정해 선별 기준결정

- 개체이송부: 선별된 애호박을 각 등급별 배출부로 이송

- 배출부: 길이, 색깔 등 품질 등급에 따라  포장부로 배출

- 포장부: 등급별 출하상자에 포장

<전체 선별 라인>

<애호박 선별기>

○ 특 징

- 선별 성능: 7,000개/시간 이상

- 길이 오차: ± 0.5 cm 이내

- 컬러인쇄된 비닐 캡 내의 애호박 길이, 색깔, 결함 유무까지 판정

□ 경제성 분석과 작업성능

○ 경제성 분석

구 분	시작기	인 력
고정비(원/시간)(A)	4,500	-
유동비(원/시간)(B)	29,734	39,541
소요비용(원/시간)(C=A+B)	34,234	39,541
선별성능(개/시간)(D)	7,000	5,200
소요경비(원/100개)(E=C/D)	489	760
지 수(%)	64.3	100

* 작업인원 : 인력선별 5명 (남 1, 여 4), 선별기  3명 (남 1, 여 2)

* 애호박 무게 : 380g(표준편차 ±45.7g)

* 기계구입비 3천만원, 내구연수 8년, 연간 사용시간 1,400시간 기준

※  지수(%)는 소요경비를 100으로 환산했을 때 인력 대비 35.7% 비용이 절감됨을 보여줌

○ 작업성능

구 분	시작기	인 력
선별성능(개/시간)	7,000	5,200
작업능률(지수)(%)	135	100

※  작업능률은 인력 대비 35% 향상