<참고자료>

복분자 재배적지 기준 설정

□ 연구배경

○ 소면적이면서 고소득작물인 복분자의 작물재배적지 기준이 필요

- 농가소득 향상을 위한 토양특성 기초자료 제공 필요

- 작물별 시비처방 기준에 따른 소면적 작물의 재배적지기준 마련 요구

- 복분자 재배농가와 관련 농업기술센터 자료제공 요구

□ 복분자 재배적지 기준설정

기준항목	토양요인
○ 지 형	곡간/선상지 구릉지	하성평탄지	산록경사지 홍적대지 (용암류대지)	산악지 하해혼성평탄지 (용식지,분석구)
요인배점	22	20	19	17
○ 배수등급	양호, 약간양호	약간불량	매우양호	불량
요인배점	22	19	17	14
○ 경 사(%)	2-7	0-2, 7-15	15-30	>30
요인배점	19	17	16	8
○ 토성	사양질	식양질 (미사)사양질 (미사)식양질	식질	사질
요인배점	12	11	10	8
○ 자갈함량(%)	<15	15-35	>35
요인배점	11	11	9
○ 유효토심(㎝)	>100	50-100	20-50	<20
요인배점	14	14	13	10
※ 설정범위	>92 최적지, 80∼91 적지, 78∼79 가능지, <77 저위생산지
※ 단, 반층(hardpan)이 있는 토양은 한 등급 아래 적지기준 적용 (예, 부곡통 등)

□ 활용내용

○ 고소득작물인 복분자의 토양특성과 수량성을 적용해 최적지, 적지, 가능지, 저위생산지로 구분해 적지기준안 마련

○ 복분자 작물재배 농가의 토양관리의 기초자료로 활용

□ 기대효과

○ 복분자 재배적지 기준설정으로 생산성 증대

○ 고품질 농산물생산

○ 영농비 절감 등 친환경농업 정착

< 세부연구결과 >

가. 복분자 재배적지 기준설정

기준항목	토양요인
○ 지 형	곡간/선상지 구릉지	하성평탄지	산록경사지 홍적대지 (용암류대지)	산악지 하해혼성평탄지 (용식지,분석구)
요인배점	22	20	19	17
○ 배수등급	양호, 약간양호	약간불량	매우양호	불량
요인배점	22	19	17	14
○ 경 사(%)	2-7	0-2, 7-15	15-30	>30
요인배점	19	17	16	8
○ 토성	사양질	식양질 (미사)사양질 (미사)식양질	식질	사질
요인배점	12	11	10	8
○ 자갈함량(%)	<15	15-35	>35
요인배점	11	11	9
○ 유효토심(㎝)	>100	50-100	20-50	<20
요인배점	14	14	13	10
※ 설정범위	>92 최적지, 80∼91 적지, 78∼79 가능지, <77 저위생산지
※ 단, 반층(hardpan)이 있는 토양은 한 등급 아래 적지기준 적용 (예, 부곡통 등)

나. 토양의 형태와 물리적 특성에 따른 복분자 수량

< 지형별 복분자수량 >

지형	평균	조사점수	최대값	최소값	표준편차	표준오차
곡간/선상지	484.5	70	580	300	71.1	8.5
구릉지	485.1	32	580	300	87.9	15.5
산록경사지	448.6	17	580	300	90.0	21.8
산악지	375.0	2	450	300	75.0	53.0
하성평탄지	455.7	22	620	270	115.4	24.6
홍적대지	416.3	8	500	360	45.5	16.1
평균	471.3	151	620	270	86.7	23.3

< 배수등급별 복분자수량 >

배수등급	평균	조사점수	최대값	최소값	표준편차	표준오차
매우양호	377.5	4	450	300	54.9	27.5
불량	300.0	3	330	270	24.5	14.1
약간불량	425.0	3	525	300	93.5	54.0
약간양호	466.9	37	580	300	70.7	11.6
양호	482.8	104	620	300	85.8	8.4
평균	471.3	151	620	270	86.7	23.1

< 토성별 복분자수량 >

토성속	평균	조사점수	최대값	최소값	표준편차	표준오차
미사식양질	470.0	4	500	450	21.2	10.6
사양질	500.3	76	620	300	80.5	9.2
사질	348.8	8	450	270	56.2	19.9
식양질	457.7	56	580	300	82.7	11.1
식질	406.4	7	450	360	32.6	12.3
평균	471.3	151	620	270	86.7	12.6

< 경사별 복분자수량 >

경사	평균	조사점수	최대값	최소값	표준편차	표준오차
A	449.8	21	620	270	114.8	25.0
B	497.6	74	580	300	70.9	8.2
C	447.9	51	580	300	83.3	11.7
D	412.0	5	500	300	71.9	32.2
평균	471.3	151	620	270	86.7	19.3

< 자갈함량별 복분자수량 >

자갈함량	평균	조사점수	최대값	최소값	표준편차	표준오차
<15	490.3	88	620	300	79.3	8.4
>35	383.1	24	500	270	70.9	14.5
15-35	482.8	39	580	300	78.1	12.5
평균	471.3	151	620	270	86.7	11.8

< 유효토심별 복분자수량 >

유효토심	평균	조사점수	최대값	최소값	표준편차	표준오차
<20	348.8	8	450	270	56.2	19.9
>100	492.8	58	620	300	73.9	9.7
20-50	433.1	21	580	300	78.3	17.1
50-100	479.7	64	580	300	86.7	10.8
평균	471.3	151	620	270	86.7	14.4