<참고자료>

해가림시설 형태

<기존 A형>         <개량시설(와이드지붕형)>    <개량시설(장단지붕형)>

해가림시설 내 농작업 비교

해가림시설 설치비용

구분	기존시설 (철재 A형)	개량시설
		와이드지붕형	장단폭지붕형
설치비용(원)	5,550,400	7,373,832	7,855,560
지수	(1배)	(1.3배)	(1.4배)

※ 밭 기준 크기: 10a, 55×18m(31×10칸)

와이드 지붕형, 장단폭 지붕형 내 3년생 인삼생육 양호

해가림 시설	입모율 (%)	초장	경장	엽폭	엽장	경경	SPAD
		(cm)				(mm)
와이드 지붕형	95.5	36.4	18.1	4.5	12.7	3.5	32.5
장단폭 지붕형	93.4	37.2	18.0	4.6	12.7	3.7	32.9
관행 해가림	94.1	35.9	17.9	4.2	11.7	3.2	34.8

해가림 시설 내재해 구조해석

- 개량형 시설별 내재해 구조해석: 인장강도 기준 적설심 40cm