<참고자료>

방울토마토 생장부 부분난방 기술

□ 연구배경

□ 고유가로 토마토 가온재배 농가의 난방비 부담이 지속됨

□ 국내 대부분의 토마토시설은 온풍난방기와 덕트 등을 이용하여 온실 공간 전체를 난방하고 있음

□ 토마토는 줄기끝 생장점, 꽃 등은 저온장해를 입기 쉬우나, 비대기 과실, 줄기, 잎 등은 온도에 민감하지 않음

□ 온도에 민감한 부위를 주로 가온하고 타 부위는 저온으로 관리함으로써 생육저하 없이 난방에너지 절감을 기대할 수 있음

□ 토마토는 생육에 따라 생장부가 상부로 이동하므로 생장부를 따라 이동할 수 있는 부분난방기술 개발이 필요함

□ 기술내용

□ 시스템 구성 : 온풍난방기, 2중관 공기덕트, 덕트 상하이동장치 등

□ 부분난방 시스템 운용 방법

- 기존 온풍난방기에 연결하여 사용이 가능함

- 정식 초기에는 작물 상부에 덕트를 위치, 유인 개시 후 군락내 생장점의 높이에 맞춰 상부로 이동시킴

온풍난방기	덕트 상하 이동장치	2중관 공기덕트

□ 기대효과

□ 작물체 부위별 최적 온도관리 가능(생장부-고온, 비대기 과실부-저온)

□ 작물 생육저하 없이 난방연료 소비량 23.7% 절감 효과

<토마토 생육에 따른 부분난방시스템 운용방법>

<가온방법에 따른 방울토마토 군락 표면온도 분포>

(a) 관행 바닥덕트 난방            (b) 생장부 추종 부분난방

<가온방법에 따른 방울토마토 군락 높이별 기온분포>

<가온방법에 따른 난방연료 소비량>

가온방식	초장 (cm)	주경경 (cm)	5마디길이 (cm)	5마디엽장 (cm)	5마디엽폭 (cm)	SPAD (value)	개화간격 (일/화방)
관행바닥덕트난방	135.2 b	1.24 a	23.6 a	33.9 a	21.4 a	53 a	7.33 a
생장부 부분난방	148.8 az	1.24 a	24.4 a	34.7 a	23.6 a	50.7 a	7.13 a

zMean separation within columns by Duncan’s multiple range test at P=0.05

<가온방법에 따른 방울토마토 생육특성>