보도자료	○ 제공일 : 2009. 5. 1 ○ 제공자 : 강원도농업기술원 기술보급과 - 과 장 : 최 관 지 - 문 의 : 환경작물담당 정 만 수 - 전 화 : 033-258-9771 ○ 농업기술공보담당 김 선 경(010-5290-1456)
이 자료는 2009년 5월 4일 보도하여 주시기 바랍니다.
쌀생산비 획기적 절감“벼무논점파”재배기술 보급

○ 논에서 사람들이 일렬로 늘어서서 구성진 모내기 타령에 맞추어 모를 심던 농촌의 옛 모습을 사라지게 한 이앙기! 본격적인 농사철이 시작되었음을 알려오던 이앙기의 모습을 이제는 더 이상 찾아보기 힘들어 질 것으로 전망된다.

○ 우리 민족의 주곡작목이며 대표 농산물인 쌀! 그러나 쌀 소비감소와 수입쌀 시판 등 대내외적 요인에 의해 점차 경쟁력이 약해져가는 쌀 산업을 지켜나가고 부족한 농촌노동력 문제를 해소하기 위하여 강원도농업기술원(원장 박흥재)에서는 노동력 및 생산비를 획기적으로 줄일 수 있는 “무논점파”기술을 적극적으로 보급해 나갈 계획이라고 밝혔다.

○ 벼농사에 직파재배기술이 도입된 것은 지난 ‘91년으로 우리도의 경우 ’95년 1,436ha까지 확대되었으나 초기생육이 불균일하고 벼 쓰러짐이 많이 발생되며 앵미 등으로 품질과 수량이 떨어지는 등 많은 문제점이 있어 현재는 강릉ㆍ고성 등 일부지역에서 70여ha 정도가 재배되고 있는 실정이다.

○ 그러나 직파재배는 우리 쌀의 경쟁력 확보를 위해서는 반드시 필요한 기술로서 농촌진흥청에서는 이러한 기존 직파재배의 문제점 해결을 위해 3년간의 연구 끝에 기계이앙재배에 비해 수량과 품질이 뒤떨어지지 않으면서도 노력과 생산비를 35%까지 줄일 수 있는 획기적인 “무논점파”재배기술을 개발 하게 되었다.

○ 새로 개발 보급되는 “무논점파” 재배기술은 못자리를 설치할 필요가 없이 준비된 논에 직접 싹이 튼 볍씨를 파종하고 10여일 후 물을 대어 관리함으로서 초기생육이 우수하여 기존 직파재배의 문제점이었던 잡초성벼 발생과 벼 쓰러짐을 완벽히 예방할 수 있을 뿐만 아니라 노력절감 효과도 크기에 일손부족 해소와 생력기술 보급을 요구하는 농업인에게 새로운 희소식으로 강원 쌀 산업의 경쟁력확보에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

○ 강원도농업기술원에서는 벼농사의 획기적 새기술인 “무논점파”재배의 확산을 위해 5. 6일(수) 강릉시 사천면 판교2리 김철섭씨 포장에서 도내 농업인 및 관계공무원 200여명이 참석한 가운데 “벼 무논점파” 연시교육을 실시하고, 강릉 등 4개시군 40ha에 시범단지 조성을 시작으로 그 규모를 연차적으로 확대하여 강원 쌀산업의 경쟁력을 확보해 나갈 계획이다.

○ 강원도농업기술원 최관지 기술보급과장은 “점차 고령화 되어가는 농촌의 현실에 비추어 볼때 생력화는 경쟁력의 필수적인 요소로서 이번에 새로 개발 보급되는 무논점파기는 벼농사 생력화에 획기적인 전기가 될 것이며, 우리도 전역에 보급했을때 약 300억원의 경영비가 절감 될 것으로 예상된다”라고 밝혔다.

붙임  무논점파 재배기술 참고자료 1 부

【 참고자료 】

새로운 직파재배 기술 ‘무논점파’

무논점파 재배기술은 초기생육이 우수하고, 잡초성 벼 발생을 방지 할 수 있으며, 특히 수량과 품질이 기계이앙과 차이가 없는 새로운 직파재배기술이다.

우리도의 직파재배면적은 ’95년 1,436ha(전국 117천ha)를 재배하였으나, 잡초성 벼, 도복 등의 기술적인 문제와 고품질 쌀 생산 중심의 기술보급으로 재배면적이 크게 감소하여 현재는 70ha 정도가 재배되고 있다.

※ 지금까지 직파재배의 문제점

직파재배는 기계이앙에 비하여 노동력은 25.1% 생산비는 7.5%의 절감효과가 있으나(농촌진흥청, 1997) 입모 확보가 어려워 생육이 불균일하고, 도복 발생이 많으며, 특히 건답직파의 경우 잡초성 벼 발생으로 체계적인 관리가 어려워 기계이앙에 비하여 품질과 수량이 떨어지는 문제점을 가지고 있었다.

□ 새로운 직파재배 - 무논점파

무논점파 재배기술은 무논(湛水)상태에서 7～10립의 종자가 균일하게 점파(點播)되어

입모가 안정적으로 확보되어 초기생육이 우수하고, 무논상태에서 파종을 하여 잡초성 벼 발생을 억제하고, 적당한 깊이에 파종되어 도복 발생을 방지하는 등 그 동안의 직파재배의 문제를 획기적으로 개선한 새로운 직파재배 기술이다. 또한 무논점파 재배기술은 기계이앙과 비교하여 수량과 품질의 차이가 없는 것으로 연구되었다.

<파종시기별 수량 비교(식량원 ’07)>

□ 무논점파 재배기술

○ 품종선택 : 지역 장려 고품질 품종 중 도복에 강하고 초기발아성이 우수한

직파적응 품종 선택한다.

<무논점파 가능 품종>

조생종	중생종	중만생종
오대, 상주, 진부, 삼백, 운봉, 상산, 삼천, 대진, 금오, 신운봉	화성, 서안, 화중, 주안, 내풍, 광안, 안중, 서진, 화안, 간척	일품, 대안, 일미, 화삼, 동안, 남평, 대산, 화남, 금남, 향남, 평안, 화랑, 동진1, 호품

○ 종자준비

보급종을 사용하는 것이 가장 좋으며, 자가채종을 할 때는 잡초성 벼 등

다른 품종이 섞이지 않도록 하고 볍씨는 탈망기를 이용하여 까락이나 이삭

가지를 제거시켜 균일하게 파종되도록 한다. 종자는 소금물가리기(물 18ℓ

+소금 3.8kg)를 하고, 볍씨최아기를 이용소독, 침종, 싹틔우기를 실시한다.

싹틔우기를 2일 정도 실시하면 어린 싹이 1～2㎜ 정도 자라 파종에 알맞은

상태가 된다.(종자가 손에 붙지 않을 정도로 말려서 파종)

○ 파종시기

파종시기는 재배지역에 따라 다르지만 일반적으로 무논점파는 5월 중순경에

파종하는 것이 입모수 확보에 유리하고 제초제 처리시기도 앞당길 수 있다.

○ 본답 준비

복합비료 또는 완효성 비료를 본답에 기비처리(질소-인산-가리, 9-4.5-5.7㎏

/10a)하고 파종 4일전 본답 로터리, 정지작업을 완료한다.

○ 파종기 사전 점검

파종기의 파종립수는 7～10립으로 조절하고, 오일 등을 사전에 점검한다.

<파종시기에 따른 입모상태>

정지작업 후 파종시기	종자 매몰상태	결주율(%)	입모수(개/㎡)
2일	보통	5.2	81(77)
4일	양호	3.9	85(81)
6일	양호	3.5	91(87)
8일	양호	3.5	93(89)
기계이앙	-	3.3	-

* 최아종자 파종, 기계이앙 결주율 3.3%

○ 파종

파종은 본답 정지작업 4일 후에 실시하고 적정 파종립수는 7～10립/점파

한다.(10a당 종자소요량 6kg정도)

<파종작업>

○ 물 관리 및 잡초 방제

파종 후 10일간 논에 물을 대지 말고 관리하고, 잡초는 파종 10일 이후에

담수상태에서 제초제를 처리하고 잡초발생 상태에 따라 후기에 한번 더

처리한다.

○ 본답중기 및 후기관리

본답중기 이후의 병해충, 시비, 물 관리는 중모기계이앙과 같으며, 특히 출수

후 조기에 완전물떼기 실시는 수량과 품질이 떨어지는 것으로 나타났다.