집중호우 대비 스팟뉴스

강원도농업기술원

기상청 예보에 의하면 6월 22～25일에 걸쳐 장맛비가 내리겠으며, 특히 23일에는 강한 바람과 함께 많은 비가 내릴것으로 예상됨에 따라 ’집중호우에 따른 농작물 관리요령’ 스팟뉴스(안)을 다음과 같이 제공하오니 보도하여 주시기 바랍니다.

○ 벼농사는 배수로 잡초제거 및 배수시설을 정비하고, 논두렁에 물꼬를 만들 되, 비닐 등으로 피복하여 붕괴를 방지한다. 침수된 논은 서둘러 잎 끝만이라도 물위에 나올 수 있도록 물빼기를 실시하고 물이 빠질 때는 벼의 줄기나 잎에 묻은 흙 앙금과 오물을 제거한다.

○ 밭작물은 습해 방지를 위하여 포장주변 배수관리를 철저히 하고, 침수시 조기 배수, 겉흙이 씻겨 내려간 포기는 북주기를 실시한다. 생육이 불량한 포장은 엽면시비로 생육을 회복시킨다.

○ 채소는 비 오기 전 예방위주로 병해충 방제를 실시하고, 병․상처를 입은 열매는 빨리 제거하여 다음 열매 자람을 촉진시킨다.

○ 시설작물은 환기를 철저히 하고 병 발생시 병든 잎을 제거한 후에 적용약제를 살포하며, 경사지 또는 새로 조성한 과수원은 짚 또는 산야초, 비닐 등을 덮어 폭우로 겉흙이 씻겨 내려가지 않도록 관리한다.

○ 축산은 붕괴 위험이 있는 축대 보수 및 축사 주변 배수로를 정비하고, 사료는 비가 맞지 않도록 잘 보관하여 가축이 변질된 사료를 먹지 않도록 관리한다.

○ 노후화된 시설은 수시로 안전점검을 실시하고, 침수피해가 우려되는 농기계는 안전한 곳으로 대피한다.

장마대비 농작물 관리요령

벼

【사전대책】

❍ 논․밭두렁, 제방 등이 붕괴되지 않도록 사전점검·정비

❍ 배수로 잡초제거 및 배수시설 정비로 원활한 배수 유도

❍ 집중호우 예보가 있을 때는 미리 논두렁에 물꼬를 만들되 비닐 등으로 피복하여 붕괴 방지

❍ 침수 상습지 질소질 20~30% 감량, 칼리질 20~30% 증시

❍ 흰잎마름병, 도열병 및 벼멸구 방제약제 사전확보

【사후대책】

❍ 침관수 논은 서둘러 잎 끝만이라도 물위에 나올 수 있도록 물빼기

❍ 물이 빠질 때는 벼의 줄기나 잎에 묻은 흙 앙금과 오물 제거

❍ 물이 빠진 후에는 새물로 걸러대기로 뿌리의 활력 증진

❍ 침관수 논은 도열병, 흰잎마름병 등 병해충 예방

❍ 무너진 논두렁은 갈개를 설치 논물이 마르지 않도록 유의

밭작물

【사전대책】

❍ 배수로를 깊게 설치하여 습해 예방

❍ 참깨는 3~4포기씩 묶어주거나 줄 지주를 설치하여 쓰러짐 방지

【사후대책】

❍ 조기배수, 쓰러진 농작물 세우기, 겉흙이 씻겨 내려간 포기 북주기

❍ 생육 불량한 포장은 요소비료 엽면시비

❍ 참깨 돌림병, 시들음병, 땅콩 갈색무늬병 등 병해충 방제

채  소

【사전대책】

❍ 배수로를 깊게 설치하여 습해예방

❍ 고추는 줄 지주, 개별지주를 보강하여 쓰러짐 방지

❍ 피복한 비닐이 날리거나 벗겨지지 않도록 고정

❍ 잦은 강우로 비료 유실시 질소+칼리혼용 살포 및 엽면시비

❍ 붉은 고추, 수박 등 수확기가 된 과채류는 비 오기 전에 수확

❍ 장마기 전에 예방위주로 병해충 방제 약제 살포

【사후대책】

❍ 쓰러진 농작물 세우기, 겉흙이 씻겨 내려간 포기 북주기

❍ 생육 불량한 포장은 요소비료 엽면시비

❍ 고추, 수박 등은 무름병, 돌림병, 탄저병 등 병해충 방제

❍ 병․상처 입은 열매는 빨리 제거하여 다음 열매 자람 촉진

❍ 수박 등 덩굴이 꼬인 포기는 펴주고 덩굴간격을 알맞게 관리

과  수

【사전대책】

❍ 배수로를 깊게 파서 습해 방지, 초생재배 과수원은 풀베기

❍ 경사지 또는 새로 조성한 과수원은 짚 또는 산야초, 비닐 등을 덮어 폭우로 겉흙이 씻겨 내려가지 않도록 조치

❍ 바람에 의하여 찢어질 우려가 있는 가지는 유인하여 묶어주고  늘어진 가지는 받침대를 받쳐줌

❍ 밀식재배에서는 철선지주를 점검하여 선의 당김 상태를 점검하고, 가지를 지주시설에 고정

【사후대책】

❍ 찢어진 가지는 잘라낸 후 적용약제 발라주기

❍ 쓰러진 나무는 토양이 젖어있는 상태에서 뿌리가 손상되지 않도록 세우고 보조지주를 설치, 나무를 세운 후 잎이 시들 경우에는 주지 등 가지와 과실수를 줄여줌

❍ 침․관수된 과원은 잎, 줄기 등에 묻은 오물을 씻어주고, 낙과된 과실과 유입된 흙을 제거하여 과원 내 청결 유지

❍ 사과 겹무늬썩음병, 점무늬낙엽병 등 병해충 방제 철저

❍ 수세가 약해진 나무는 요소비료나 복합비료를 엽면시비

❍ 낙과된 과실은 생식용과 가공용으로 구분하여 조기 판매

축  산

【사전대책】

❍ 붕괴 위험이 있는 축대 보수 및 축사 주변 배수로 정비

❍ 축사 내 전선 안전점검을 실시하여 바람이나 비로 인한 누전을 사전 차단하여 축사 화재 예방

❍ 초지나 사료작물 포장 배수로를 정비하여 습해 방지

❍ 바닥의 짚을 자주 갈아 축사를 청결히 하고 축사소독 실시

❍ 사료는 비가 맞지 않도록 잘 보관하여 변질을 방지하고, 변질된 사료 급여 금지

❍ 축사주위 배수로 정비, 축사 침수 우려시 가축 안전지대로 대피

【사후대책】

❍ 축사 침수시 가축을 안전한 장소로 신속하게 대피

❍ 피해 발생시 시설 응급복구 및 철저한 예방접종 실시

❍ 젖은 풀이나 변질된 사료를 주지 않도록 하여 고창증 예방

❍ 땅이 질고 습한 초지에는 방목을 시키지 않도록 하여 목초피해 및 토양유실 방지

농업기계

【사전대책】

❍ 농업기계에 묻은 흙이나 먼지 등 오물과 습기를 제거한 후 기름칠하여 통풍이 잘 되고 비가 맞지 않도록 덮개를 씌워 보관

❍ 공기 청정기, 연료․오일여과기 등을 깨끗이 청소하고, 각종 클러치나 벨트는 풀림상태로 조작

❍ 엔진은 실린더 내면의 녹 방지를 위해 5~6방울의 윤활유를 넣고 6~7회 공회전 시켜 압축상태로 조작

【사후대책】- 침수된 농업기계

❍ 시동을 걸지 말고 물로 깨끗이 닦은 후 습기를 완전 제거한 후 기름칠하고 수리전문가의 사전점검 후 사용

❍ 윤활유와 연료는 모두 빼고 새것으로 교환한 후 각 주유구에 윤활유 및 그리스 등을 주입

❍ 기화기, 공기청정기, 연료여과기 및 연료통 등은 습기가 없도록 깨끗이 청소하거나 새 것으로 교환