보도자료	○ 제공일 : 2013. 10. 7. ○ 제공자 : 강원도농업기술원 기술보급과 - 과 장 : 권 경 희 - 문 의 : 현장기술지원담당 유범선 - 전 화 : 033-248-6141 ○ 기술공보담당 박병석 (033-248-6121)
이 자료는 2013년 10월 일 보도하여 주시기 바랍니다.
- 태풍‘다나스(DANAS)’북상 - 농작물·농업시설물 관리 철저

□ 강원도농업기술원(원장 안진곤)은 매우강한 중형 태풍인 제24호 태풍 ‘다나스(DANAS)’가 북상함에 따라 농작물 및 농업시설물 피해를 최소화하기 위해 철저한 사전관리를 당부했다.

□ 태풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해서는 다음과 같은 사항을 주의해야 한다.

○ 수확이 가능한 벼는 태풍이 오기 전에 조기 수확을 하는 것이 좋으며, 특히 남해 또는 동해안에서 2km이내에 재배되고 있는 벼는 가급적 빨리 수확해 피해를 최소화 하는 것이 중요하다.

○ 수확기에 벼가 쓰러진 논은 이삭싹나기(수발아)가 발생하기 전에 빨리 수확한 후 건조를 철저히 해야 한다.

○ 콩, 잡곡 등 밭작물은 지주시설을 설치하거나 보강해 쓰러짐  피해를 예방하고, 습해를 예방하기 위해 밭고랑과 배수구 정비를 한다. 또한 붉은 고추는 빨리 수확하고 무, 배추는 배수구를 미리 정비해 물이 고이지 않도록 한다.

○ 과수농가에서는 방풍림이나 방풍망은 재정비하고, 덕시설(나무 버팀 시설)이나 지주는 단단히 고정해 낙과 및 가지 찢어짐을 예방한다. 그리고 수확기에 접어든 사과, 배 등 과실은 가능한 빨리 수확해야 한다.

○ 비닐하우스는 비·바람을 동반한 태풍에 약하므로 바람이 들어오지 않도록 밀폐하는 것이 중요하다. 따라서 비닐은 하우스 끈으로 단단하게 묶어 바람에 펄럭이지 않도록 하고, 환풍기가 있는   경우에는 가동시켜 피복비닐이 골조에 밀착되도록 한다.

- 태풍 내습 시 태풍에 의해 골조가 파손될 것이 확실하다고 판단될 경우에는 신속하게 비닐을 찢도록 한다. 비닐 찢기는 바람이 부는 반대 방향부터 찢어야 쉽게 작업을 할 수 있다.

- 피복재 찢기 작업 중에는 무엇보다 안전에 더욱 주의를 기울 여야 하며, 바람세기가 강해질 때는 하우스가 넘어지거나 뽑혀 날아갈 위험이 있으므로 가까이 가지 않도록 한다.

- 또한 하우스가 침수되지 않도록 사전에 배수로를 철저히 정비해 물 빠짐이 잘 되도록 한다.

□ 권경희 기술보급과장은 “이번 태풍은 매우강한 중형 태풍으로 농작물과 농업시설물 피해가 예상됨에 따라 태풍 대응 사전 준비를 철저히 해 피해가 최소화 되도록 하고, 태풍이 지나간 후에도 작물별 사후관리를 철저히 해야 한다.”라고 말했다.

태풍대비 농작물․농업시설물 관리요령

벼

○ 수확기 벼는 태풍오기 전  조기수확 실시

○ 침관수 대비 배수로 물꼬 및 논두렁 정비 실시

○ 침수된 논 일찍 물 빼기 실시(수발아 억제)

○ 수확기에 쓰러진 벼는 조기수확 실시

밭작물

○ 밭작물은 배수구를 정비하여 사전에 습해를 예방

○ 잡곡, 콩 등 밭작물은 지주시설 설치 및 보강으로 쓰러짐 피해 예방

○ 태풍 통과 후 병해충 방제 및 이병주를 제거

채소·특작

〈사전대책〉

○ 무, 배추는 배수구를 정비하여 물이 고이지 않도록 사전 정비

○ 붉은 고추는 빨리 수확

○ 들깨는 사전에 지주대를 설치하여 쓰러짐을 예방

○ 인삼포장은 배수로 관리를 철저히 하여 침수를 예방하고, 노후시설은 쓰러지지 않도록 나무, 철재 등 자재로 보강

〈사후대책〉

○ 고추, 들깨 등 쓰러진 포기는 세워 주고 줄지주 보강

○ 태풍이 통과후 들깨포장은 신속히 물 빼기 실시

○ 무너진 인삼시설은 빠르게 복원하여 피해를 최소화하고, 인삼 전용 살균제를 살포하여 인삼포장내 병해 발생 예방

과 수

〈사전대책〉

□ 나무관리

○ 나무마다 튼튼한 지주를 세우고, 지주상단에 인근나무 지주와 연결하여 십자모양(메트릭스 형태)으로 고정시킴

○ 늘어진 가지는 우산식지주를 세워 고정시켜 주거나 버팀목 등을 세움

○ 태풍오기전 수확기에 접어든 과실은 조기수확 실시

○ 웃자란 가지는 없애거나 휨으로써 나무 사이로 바람이 잘 통하도록 함

□ 과수원 주변 환경관리

○ 바람 피해를 감소시킬 수 있는 간이방조망(크기 3×3㎝) 설치함

○ 우산식지주 설치된 농가는 지주, 끈 등을 단단히 고정시킴

○ 바람이 심한 과원은 주풍향 방향에 방풍수 및 방풍망 점검

○ 방조망 및 방풍망이 설치된 과원은 유인끈 등을 지주에 단단히 고정함

○ 바람이 심한 곳은 내풍성 재배체계인 저수고 밀식재배로 전환

〈사후대책〉

□ 도복, 가지절단 낙과 및 잎 파손 피해를 입은 나무

○ 태풍 통과 후 쓰러진 나무는 바로 일으켜 세우고, 찢어진 가지는   제거 후 약제를 살포하여 병해의 침입을 방지하고 큰 가지를 자른 부위는 지오판 등의 도포제를 바름

○ 부러진 가지는 절단면이 최소화 되도록 자른 후 보호제를 발라줌

○ 상처부위로 2차 병원균 침입방지를 위하여 살균제를 살포함

○ 잎이 많이 손상된 나무는 수세회복을 위해 요소(0.3%액) 또는 4종복비 등을 엽면시비

○ 낙과된 과실은 모아 묻거나 치워줌

○ 도복으로 뿌리가 50% 이상 절단된 나무는 겨울 전정시 강전정하고, 이듬해 잎이 작고, 새가지가 짧은 나무는 과실을 제거한 후 회복정도를 판단하여 경제성이 없다고 판단되는 나무는 묘목으로 보식함

사 과

○ ‘감홍’ 등 조생종과 ‘조생종 착색계 후지’는 태풍 오기전에 수확

○ 주품종인 ‘후지’는 수확적기가 아니므로 방풍망과 지주를 세워 나무 또는 가지가 바람에 흔들려 낙과되는 것을 최대한 방지

※ 오래된 방풍망은 삭아서 기능이 떨어지므로 수선하여 설치

배

○ 수확기에 접어든 ‘신고’와 ‘감천’은 태풍이 오기전에 수확

○ 만생종인 ‘추황’은 바람으로 인한 낙과방지를 위해 가지를 단단히 묶어줌

○ 태풍과 동반한 비로인해 봉지가 젖은 배는 과피흑변과 또는 곰팡이가 발생할 우려가 있으므로 수확후 저장하기 전 통풍이 잘 되는 실내에서 충분히 건조시킨 후 저장(필요시 대형 선풍기 등 이용)

※ 실내에서 건조시에는 3단 정도로 넓게 펼쳐놓는다.(과실 눌림에 의한 품질손상 방지를 위하여 4단 이상 쌓지 말 것)

○ 바람에 의한 가지, 잎 손상을 최소화하기 위하여 가지 유인 철저

단감

○ 단감은 낙과는 잘 되지 않으나 태풍으로 인한 낙엽이 문제되므로 방풍망을 설치하여 바람에 의한 피해를 최소화

※ 단감은 10월 중순이후 당도가 올라가므로 그 이전에 낙엽시 품질에 미치는 영향이 큼

○ 어린 유목은 도복되지 않도록 지줏대를 세워 고정시키고 도복이 되었을 경우에는 빨리 일으켜 세워줌

축 산

○ 물에 잠겼던 축사는 물로 깨끗이 씻어 낸 후 소독을 철저히 해 주고, 각종 기구는 일광소독 작업 추진

○ 집중호우 후에는 가축의 수인성 전염병 발생이 우려되므로 급수기를 수시 청소하고 축사 소독과 예방접종

○ 비바람으로 쓰러진 사료작물은 비가 그친 후 곧바로 베어서 담근먹이로 하고, 후작으로 연맥(귀리), 유채 등 사료작물을 파종

○ 땅이 질고 습한 경사 초지에서는 일정기간 방목을 중지하고 목초피해 및 토양 유실 방지

○ 축사의 습도 증가는 에너지 소모를 현저히 증가시켜 가축의 생산성을 저하시키므로 충분한 통풍 환기 및 수시 분뇨 제거로 유해가스 발생방지

○ 오물 확산 방지를 위한 퇴비사 및 분뇨처리장 점검

○ 전염병 등 질병 발생시 방역기관 신고 및 방역 등 신속한 조치

○ 전염병에 의한 폐사축은 방역관의 지시에 따라 소각 또는 매몰

○ 축사주변 배수 및 소독 철저로 질병 전파방지

농업시설물

〈사전대책〉

○ 비닐하우스는 하우스 끈으로 단단하게 묶고, 환풍기가 있는 경우에는 가동시켜 피복된 비닐이 골조에 밀착되도록 함

○ 태풍에 의해 골조가 파손될 것이 확실하다고 판단될 경우에는 신속하게 비닐을 찢도록 한다. 비닐 찢기는 바람이 부는 반대방향부터 찢어야 쉽게 작업을 할 수 있음

○ 하우스 주변 배수로 정비로 신속하게 물빼기 작업

〈사후대책〉

○ 피복한 비닐 및 피해가 경미한 기자재 등은 오물을 제거하고, 깨끗한 물로 씻어 줌

○ 복구가 가능한 하우스는 신속히 복구하고, 복구가 불가능한 하우스는 가능한 일찍 철거

○ 양액재배 시설 침관수시 베드 청소 및 소독 실시 후 양액공급 또는 작물재배

○ 침수 등으로 정화가 불량한 축산분뇨 처리시설은 즉시 보완

○ 물에 잠겼던 농기계는 전문 수리요원에게 점검을 받은 후 작동여부를 확인 후 사용