보도자료	자료제공 :	농업기술원 기술보급과
	담당과장 :	김 종 호
	담 당 자 :	식량작물담당 김 남 석
	전화번호 :	033-248-6131
	제 공 일 :	2018. 5. 1.(화)
	교육공보담당 :	황 동 근 (010-5370-4791)
이 자료는 2018년 5월 일 부터 보도하여 주시기 바랍니다.
씨감자 절단~비닐피복까지 전자동으로 감자 파종 - 강원도농업기술원 ‘전자동 감자 파종기’ 현장 연시회 및 전시회 추진 -

□  강원도농업기술원(원장 김태석)은 농촌진흥청 국립농업과학원, 국립식량과학원과 공동으로 3일 평창군 대관령면 횡계리 감자포장에서 새로 개발한 ‘전자동 감자 파종기’와 ‘감자 기계화 재배양식 및 재배기술’ 등 현장 연시회 및 전시회를 갖는다.

□  이번에 소개되는 ‘전자동 감자 파종기’는 씨감자를 자동으로 절단하면서 2줄씩 파종하는 전자동 기계로 1시간에 약 10a를 작업해 인력대비 14배의 노동력을 절감할 수 있다. 현재 씨감자를 2~4개로 절단하여 파종하고 있기 때문에 씨감자 절단, 상처를 아물게 하는 ‘큐어링’ 등 종자준비에 많은 인력과 비용이 소모되는 있는 것을 감안할 때 경영비 절감 측면에서 매우 큰 효과를 얻는 것이라 할 수 있다.

□  그 뿐 아니라 두둑형성, 씨감자 소독 및 파종, 비닐피복을 동시에 작업함으로써 기존 파종방법과 비교했을 때 82%의 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 싹이 트지 않는 비율이 3% 이내 여서 아주 좋고 주간거리는 20~30cm까지 조절이 가능하며, 특히 평두둑 2줄 재배와 봄감자 및 여름감자에 모두 적용할 수 있어 우리 강원지역의 기계화 기술 보급에 크게 기대가 된다.

□  도 농업기술원 김종호 기술보급과장은 “이번 ‘감자 전자동 파종기’ 현장 연시회 및 전시회를 통해 성능을 평가받고 미비점을 보완하여, 내년부터는 감자 생산 모든 작업을 기계화 시키기 위한 신기술 시범사업을 추진할 계획이다”라고 밝혔다.

※ 첨부: 감자 파종 기계화 기술 현장 연시회 계획 1부

AA

감자 파종 기계화 기술 현장 연시회 계획

목 적

새로 개발한 전자동 감자 파종기와 기계화 적응 재배양식의 영농 현장 연·전시를 통한 현장 평가로 실용화 촉진

행사 개요

❍ 일 시 : 2018. 5. 3.(목), 13:00∼15:00

❍ 장 소 : 강원도 평창군 대관령면 횡계리 산 2-1

❍ 주 최 : 국립농업과학원, 국립식량과학원 공동

❍ 참석인원 : 150여명

- 유관기관 : 농촌진흥청, 도원 및 시군센터, 농협 담당자 등

- 농업경영체, 농업인, 농기계 생산업체 등

주요내용

❍ 기계화 재배양식 및 생력 재배기술 설명(식량원)

❍ 신개발 농기계 ‘전자동 감자 파종기’ 설명 및 연시(농과원)

❍ 성능 평가 및 보완점 토론

향후계획

❍ 전자동 감자 파종기 미비점 보완 및 산업체 기술이전(’18)

❍ 감자 전과정기계화 신기술 시범사업 추진(’19)

세부일정(안)

❍ 일 시: 2018년 5월 3일(목) 13:00∼15:00

❍ 장 소: 강원도 평창군 대관령면 횡계리 산 2-1

시 간	내 용	진 행
13:00~13:30 (30분)	□ 접수 및 등록
13:30~13:40 (10분)	□ 개회식 ❍ 참석자 소개 ❍ 개회사(국립농업과학원장) ❍ 환영사(강원도농업기술원 기술지원국장)	밭농업기계화 연구팀장
13:40~14:30 (50분)	□ 감자 파종 기계화 기술 소개 ❍ 기계화 재배양식 및 생력 재배기술 ❍ 전자동 감자 파종기 설명 및 연시	식량원 고령지연 농과원 공학부
14:30~15:00 (30분)	□ 종합토의 ❍ 전자동 감자 파종기 성능 및 개선점 토론 ❍ 감자 생산 애로사항 및 설문조사	평창군기술센터
15:00 ~	□ 폐 회

행사장 약도

○ 행사 장소 : 강원도 평창군 대관령면 횡계리 산 2-1

■ 네비게이션 검색

❍ 주소검색 : 강원도 평창군 대관령면 횡계리 산 2-1

❍ 명칭검색 : ‘고령지농업연구소’ 검색 후 강릉방향 1.5km

담당자 연락처

❍ 농촌진흥청 국립농업과학원 농업공학부 : 최일수 연구사(063-236-4046)

❍ 농촌진흥청 국립식량과학원 고령지농업연구소 : 박영은 연구관(033-330-1600)

❍ 강원도 평창군농업기술센터 : 김승주 팀장(033-330-1351)

기계화 적응 재배양식

연구배경

❍ 감자는 씨감자를 2~4개로 절단하여 파종하기 때문에 씨감자 절단, 큐어링 등 종자준비에 인력과 비용 소모가 많음

❍ 농촌 일손부족에 대응하여 감자 파종에서 수확까지 모든 작업 공정의 전과정 기계화를 위한 기계화 적응 재배양식 설정 필요

기술개발 내용

❍ 감자 생산 기계화 적응 재배양식 설정

- 평두둑 2줄 재배, 두둑폭 75cm, 조간 30cm, 주간 25∼30cm

❍ 전자동 파종기 이용 봄 감자, 여름 감자 파종 효과 분석

- 종묘비는 증가하나 상품(크기 등)감자 증가로 소득 10~15% 증대

<종묘비 분석>	<소득 분석>

기대효과

❍ 감자 전과정 기계화를 통한 생산성 향상

전자동 감자파종기

구조 및 제원

	<제원> ○ 형식 : 트랙터 부착형 ○ 제원 - 크기(㎜) : 2,950(L)×1,800(W)×1,780(H) - 무게(㎏) : 1,050 - 적용마력 : 40마력 이상 - 작업범위 : 2조

특성

❍ 통감자를 자동으로 절단하면서 2줄씩 파종하는 전자동 감자 파종기

- 성능 : 1.0시간/10a(인력의 14배), 결주율 3% 이내

* 기계화 재배양식 적용, 주간거리 20∼30cm 조절 가능

❍ 평두둑 2줄 재배 봄감자 및 여름감자 적용

❍ 두둑성형+통감자 절단+소독+파종+비닐피복 동시 작업형

❍ 씨감자를 자동으로 절단․소독 후 파종하여 관행 종자 준비 노력 절감

<작업광경>	<파종상태>	<생육상황>

기대효과

❍ 감자 파종 노력 93% 및 비용 82% 절감

- 노력 : (관행) 14.4 시간/10a → (파종기) 1.0

- 비용 : (관행) 370,915 원/10a → (파종기) 65,457