보 도 자 료	자 료 제 공:	농업기술원 원예연구과
	담 당 과 장:	임 상 현
	담 당 자:	박 영 식 (010-8542-2832)
	전 화 번 호:	033-248-6071
	제 공 일:	2019. 10. 7.(월)
	교육공보팀 :	033-248-6121-3
이 자료는 2019년 10월 8일 보도하여 주시기 바랍니다.
2019년 국가연구개발 우수성과 100선 선정 - 복숭아 꽃눈 제거용 맥동형 직분사 분무건 개발 및 산업화 -

○ 강원도농업기술원(원장 최종태)은 과학기술정보통신부에서 선정한「2019년 국가연구개발 우수성과 100선」에「세계 최초 복숭아 꽃눈 제거용 맥동형 직분사 분무건 개발 및 사업화」을 연구한 농업기술원 박영식 농업연구관이 당당히 선정되었다고 발표하였다.

○ 「국가연구개발 우수성과 100선」은 국가 발전을 견인해 온 과학기술의 역할에 대해 국민들의 이해와 관심을 제고하고 과학기술인의 자긍심을 고취하기 위해 2006년부터 매년 선정하고 있다.

○ 올해는 부·처·청 추천과 우수성과 후보 추천과 더불어 주요학술지 및 언론에서 다루어진 우수성과 6만여건 중 과학기술 개발효과, 경제·사회적 파급효과 등의 질적평가가 우수한 과제 100건을 선정하였다.

우수성과 심사 분야 : 총 6분과 100선(각 분야별 심사위원 총 52명)

기계·소재 분과 21건, 생명·해양 분과 23건, 에너지·환경분과 17건,

정보·전자 분과 19건, 융합기술분과 10건, 순수기초·인프라 분과 10건

○ 박영식 농업연구관의 「세계 최초 복숭아 꽃눈 제거용 맥동형 직분사 분무건 개발 및 사업화」가 당당히 국가연구개발 우수성과 100선로 선정되었다.

○ (목적) 봄철 농촌에서 복숭아 꽃눈 제거작업시 인력부족을 해결 및 고품질 과실생산을 위해서 개발된 성과이다.

○ (핵심기술)‘맥동형 직분사’로 분사-멈춤을 초당 7회, 11회, 직분사로 자동 반복 분사하는 기술로 국내·외 전무한 기술로 대한민국의 위상을 제고한 기술이다.

○ (우수성) 세계 최초로 개발된 「맥동형 직분사 분무건」의 우수성으로는 노동력 83.9% 절감과 400g이상 큰과실 생산량이 24% 증대된다는 것이다.

- 봄철 1ha 과수원의 복숭아 꽃눈 제거에 소요되는 노동시간은 297.6시간(관행) 대비 46시간(신기술) 로 83.9% 대폭 절감된다.

○ (차별성) 기존 기술과의 차별성은 복잡한 나뭇가지 사이에서 작업자와 꽃눈간의 거리를 쉽고 빠르게 변환하여 작업효율성을 8배 증가시킬 수 있는 기술이다.

○ (실용성) 복숭아 꽃눈을 제거하기 위해서 사용한 ‘물’과 ‘동력분무기의 수압’은 복숭아 과수원 현장에서 쉽고 저렴하게 구할 수 있는 것들로 실용성이 높게 평가되었다.

○ (현장반응) 농촌진흥청 신기술 보급사업(‘18)의 추진결과 맥동형 직분사 분무건의 ‘분사능력 만족여부’의 만족은 82%, ‘노력절감 효과’의 만족은 83%로 농가현장 실증 결과가 매우 우수하였다.

○ (주요성과) 주요 성과물로 논문게재 및 발표 6건, 국내특허출원·등록 12건, 기술이전 9건 등의 우수한 성과가 도출되었다.

○ 임상현 강원도농업기술원 원예연구과장은 국가연구개발 우수성과 100선 선정 이유로 농촌 인력부족 해소를 위한 융복합 4차산업의 대표적 성과이고, 향후 우리도내 복숭아 농가에 확대보급 및 농가 소득증대에 기여할 수 있다고 발표했다.

참고 1	맥동형 직분사 분무건

【맥동형 직분사 분무건】		【분무건 꽃눈제거 모식도】

【2018년 과학기술대상 수상】		【분무건 사용 매뉴얼 제작】

【분무건 사용기술 연시회】		【분무건 현장 교육】

참고 2	경영비 절감 관련 자료

그림. 물 직분사분무건, 손 적과 작업반경 분석 (정식거리 : 5×2m, 수고 2.4m)

표. 꽃눈 제거작업별 이동횟수 분석 (1ha)

구 분	작업거리 (m)	작업면적 (㎡)	1ha 작업 이동횟수	이동횟수 절감 (%)
맥동형 분무건	1.6	8.0	1243.3	85.9
관행재배	0.6	1.1	8841.9	-
* 작업거리 : 팔길이 0.6, 물 적화유효거리 :1m

표. 꽃눈 제거작업별 노동시간 분석 (1ha)

구분	작업인부 (명)	작업시간/1일 (시간)	작업시간 (시간)	절감율 (%)
맥동형 분무건	6	8	48	83.9
관행재배	37.2	8	297.6	-

표. 꽃눈 제거 작업별 경영비 분석 (1ha)

구분	작업인부 (명)	작업일 (일)	총인부수 (명)	인건비/1일 (원)	총인건비 (천원)	자재비 (천원)	경영비 (천원)	절감율 (%)
맥동형	2	3	6	70,000	420	150	570	78.1
관행재배	6.2	6	37.2	70,000	2,604	0	2,604	-

참고 3	주요 핵심성과

○ 세계 최초 「맥동형 직분사 분무건」 원천기술 개발

- 특허출원 : 과수 적화용 동력형 직분사 분무장치 등 9건(국외 1건, 국내 8건)

- 특허등록 : 과수 적화용 무동력형 직분사 분무장치 등 2건

○ 기술이전 및 실시료 (13,780천원)

- 2018년 「수압조절장치 및 이의 제어방법」 등 기술이전 7건, 실시료 12,335천원

- 2017년 「적화용 수압부스터」 등 기술이전 2건, 실시료 1,445천원

○ 산업화 추진실적 (322백만원)

- 국내 매출액 : 310,845천원

- 수출 매출액 : JPY1,300,000, (￦12,845천원, 일본 수출)

- 2018년 농촌진흥청 신기술 시범사업 (10개소, 100ha 보급)

- 2018년 강원도농업기술원 신기술 시범사업 (2개소, 20ha 보급)

- 2019년 농촌진흥청 신기술 시범사업 (10개소, 100ha 보급)

○ 외부기관 기술이증

- 신기술인증(2017, 농림부), 정부 지원 대상 농업기계선정(농림부, 농기협)

- NET 신기술인증 마크 획득(농기평), 우수구두발표상 수상(한국원예학회)

○ 농가보급(304명, 300ha)

- 보급 농가 수 : 344명 (14개소, 300ha)

- 보급량 : 247대

○ 농업인 만족도 조사결과

- 맥동형 직분사 능력 만족 82.2%로 우수하였음(매우 만족 17.6%, 만족 70.6%)

- 노동력 절감 효과 만족 82.3%로 우수하였음(매우 만족 17.6%, 만족 64.7%)

- 분무건 구입 여부 : 구입한다 75.6%, 필요없다 24.4%

- 분무건 구입 이유 : 인력절감 52.9%, 적뢰 효율성 23.5%, 기타 5.9%

○ 노동력 절감 효과

- 이동횟수 절감율 : 85.9% (현재) 8,841회/ha → (신기술) 1,243회

- 노동시간 절감율 : 83.9% (현재) 297.6시간/ha → (신기술) 48시간/ha

○ 생산량 증가 및 경영비 절감 효과

- 큰 과실 생산 증가율 : 24% (현재) 32% → (신기술) 56%

- 경영비 절감율 : 78.1% (현재) 2,604천원/10a → (신기술) 570천원/10a

○ 복숭아 농가 경제적 소득제고 효과

- 노동비 절감액 : 380억원 (국내 재배면적 19,000ha × 2백만원/ha)

- 소득(큰 과실 생산량) 증가액 : 1,797억원 (55,294톤 × 3,250원/kg)

○ 홍보성과 : 94건

- 지상파 TV 9건, 지방일간지 11건, 기타 74건

참고 4	개인 사진 (박영식 연구관)