보 도 자 료	자료제공 :	농업기술원 원예연구과
	과 장 :	원재희(033-248-6060)
	담 당 :	권혜정(033-248-6061)
	제 공 자 :	이원경(033-248-6063)
	교육공보팀 :	033-248-6121~3
이 자료는 2021년 6월 일 부터 보도하여 주시기 바랍니다.
- 강원도, 미래 디지털 농업 이렇게 준비한다 - 저가형 결로 경보시스템 보급으로 스마트팜 앞당긴다.

○ 강원도농업기술원(원장 최종태)은 6월 14일(월) 본원 소회의실에서 도내 시설과채류 재배농가의 환경관리 및 결로 상태를 알려주는「시설과채류 결로 모니터링 및 경보시스템 개발」용역사업 착수보고회를 개최하였다.

○ 강원도는 남부지역에 비해 야간 기온이 낮고 일교차가 커 여름철 과채류 생산 최적지로 알려져 있다. 그러나 도내 시설재배 면적 3,175ha 중 규모가 작고 형태도 단순한 단동형 하우스가 대부분(약 77%)을 차지하고 있다.

○ 최근 부각되고 있는 스마트팜 시스템은 도내 단동형 하우스에 도입하기는 비용이 많이 들며, 또한 자동화 기술을 적용하기 어려운 시설 구조로 인해 도입 효과가 적다.

○ 일교차가 큰 봄․가을철에 일출 후 급격한 온도 상승과 작물의 증산작용으로 시설 내 결로가 발생된다. 피복재의 결로는 광 투과율을 낮추고 곰팡이병 등 각종 병해 발생의 원인이 되며, 작물의 잎과 꽃, 그리고 과실에 생기며, 이로 인해 식물의 증산과 광합성이 억제되어 품질과 생산성이 낮아진다.

○ 이러한 문제점을 해결하기 위하여 강원도농업기술원은 2019년부터 모형과실을 이용한 작물 결로 감지 방법을 개발하였으며, ‘결로현상을 방지할 수 있는 스마트 팜 시스템’을 2020년 특허 출원하였다.

○ 본 착수보고회는 특허 출원된 기술을 산업화하기 위하여 서버․웹 구축, 하드웨어(내부센서, 외부기상대, 무선네트워크) 장비 제작에 대한 용역사업이다.  본 사업으로 제작된 시제품은 파프리카, 토마토 등 농가에서 직접 현장 실증하여 시스템 안정성과 정밀도를 높여 향후 농가에 보급할 계획이다.

○ 원재희 농업기술원 원예연구과장은 “개발되는 결로 모니터링 시스템은 시설 내 작물의 결로 발생 상황을 관리자에게 실시간으로 알려주고 적절한 의사 결정을 도와줄 수 있다. 강원도 시설재배 대부분을 차지하는 단동형 시설구조에 적합한 보급형 스마트팜 시스템 도입으로 과학영농을 실현하고, 농가소득에 기여할 것으로 기대된다.”고 하였다.

붙임  참고자료 및 관련사진. 끝.

◈ 강원도는 지리적·기후적 특성 활용한 과채류 여름 생산 전진 기지

◈ 시설 과채류 여름재배에 적합한 스마트팜 시스템 개발·보급

⇒ 결로 억제를 위해 적시·적정 환경관리를 위한 예찰․경보시스템 필요

시설과채류 결로 모니터링 및 경보시스템 개발

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2021년 6월 ~ 11월(6개월)

❍ 사 업 비 : 76백만원(도비 76)

❍ 사업내용

- 데이터 저장․연산을 위한 서버 및 사용자 인터페이스 개발

- [센서노드+제어노드+무선네트워크] 구성 하드웨어 개발

- 시제품 제작·현장실증을 통한 시스템 안정성 및 정확도 제고

□ 추진현황

❍ 모형과실을 이용한 작물 결로 감지방법 개발(‘19~’20)

※ 특허출원 : 결로현상을 방지할 수 있는 스마트 팜 시스템(10-2020-0183119)

❍ 과종․크기에 따른 모형과실센서 데이터 수집 및 정확도 향상

□ 금후 추진계획

❍ 개발용역 : 입찰공고(5중) → 계약 완료(6상) → 시제품 현장실증(9상)

❍ 현장실증 : 2작목(토마토, 파프리카), 2시군(춘천, 철원) 5개소

※ (’22) 제어시스템 개발 → (’23) 농가 시범보급 → (’24) 정책사업 확대 보급

□ 기대효과

❍ 보급형 결로 시스템 개발로 도내 스마트 팜 조기 확대 보급

- (’23) 10ha → (’24) 200ha(생산성 10%↑, 소득 31억원 증대효과)

※ 참고자료 1

시설과채류 재배현황 및 결로 시스템 개발

1. 현    황

□ 우리도는 일교차 커 여름철 고품질 과채류 생산 가능

□ 시설규모가 작고 보온 위주의 단동시설이 대부분 차지(77% 점유)

⇒ 비용부담, 구동장치 단순제어로 스마트팜 도입 지체 및 효과 적음

※ (’19) 강원도 시설면적 3,175ha(유리 7, 연동 704, 단동 2,443)

- 작목 : 토마토 922ha(전국대비 16.1%), 오이 413(10.4), 파프리카 260(35.7) 등

2. 필 요 성

□ 일교차 큰 봄·가을 일출 직후 시설내부 급격한 온·습도 변화로 결로 발생

- 결로 영향 : 투광율·광합성↓, 곰팡이병·기형과↑, 생산성·품질↓

□「보급형 결로 모니터링 및 경보 시스템」개발·보급 필요

- 비파괴적 모형과실 이용 과실 결로 예측시스템 개발로 적정관리 가능

3. 개발경과

□ 모형과실을 이용한 시설과채류 과실의 결로 감지방법 개발(’19~’20)

- 프로토타입 개발 : 모형과실을 이용한 토마토·파프리카 결로 모니터링

※ 특허출원 : 결로현상을 방지할 수 있는 스마트 팜 시스템(10-2020-0183119)

【 과실 결로 발생 】	【 작물 결로 발생경로 】	【 결로 센서 프로토타입 】

※ 참고자료 2

시스템 모식도 및 결로 대응방안

1. 연차별 시스템 개발 모식도(① ‘21 경보시스템 →② ’22 제어시스템)

2. 경보장치 작동 조건

3. 주요 작형별 결로 발생 시기 및 방지 대책

구분	월별	1		2		3		4		5		6		7			8			9		10		11		12
작형	평난지	●		○	→	→	→	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		●	○	→		→	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	고랭지					○	→	→	→	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●
결로 발생시기				□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□	□	□	□	□	□
대책	환 기	(보온)				□□□(비상시)□□□							□□(상 시)□□								□□□(비상시)□□□
	난 방	♨♨(주야간 난방)♨♨													(제습)						♨(주야간 난방)♨
○ 정식, ◎ 수확, ● 종료, □ 결로 발생, □ 환기, ♨ 난방