보 도 자 료	자료제공 :	농업기술원
	담 당 자 :	환경농업연구과 허수정 농업연구사 기술보급과 유범선 농촌지도관
	전화번호 :	환경농업연구과 허수정(033-248-6093) 기술보급과 유범선(033-248-6131)
	제 공 일 :	2021. 8. 19.(목)
	교육공보팀 :	033-248-6121~3
이 자료는 2021년 8월 일 부터 보도하여 주시기 바랍니다.
- 강원도농업기술원, 정부 탄소중립 2050 대응 - 강원형 저탄소농업으로의 전환, 빠르게 준비한다

○ 강원도농업기술원(원장 최종태)은 정부“2050 탄소중립”실현을 위한 실천방안 이행으로 강원도에 맞는 저탄소 농업 전환을 준비한다.

○ 정부가 지난해 2050 Net-Zero 선언과 범정부 탄소중립 전략을 마련함으로서 탄소중립이 국가 어젠다 과제로 부상하였고 농축산업분야 목표배출량을 2030년까지 2017년보다 6.8% 감소한 19백만 톤(CO2-eq.)으로 설정하였다. 이에 벼농사 중간물 떼기, 논물 얕게 걸러대기, 가축분뇨 자원 및 에너지화, 저메탄 사료 공급, 지열 히트펌프 에너지 절감 등 실천방법을 제시 하였고 연내 마무리를 목표로 분야별 세부적인 감축수단 마련과 이행 추진전략을 수립 중에 있다.

○ 강원도농업기술원은 정부의 탄소중립 목표 달성에 발 빠르게 대응하기 위하여 강원도 특성에 맞는 저탄소 농업기술 개발과 현장 확산을 위한역량을 집중하고 있다.

- 금년 논 벼의 드론활용 직파재배와 논물 관리를 통한 온실가스 감축기술 등을 농가에 시범 적용하여 자발적 감축사업 참여를 추진 중에 있다. 아울러 UN에서 가장 우수한 탄소배출 저감 기술로 승인한 바이오차(Biochar)를 농업분야에 활용하기 위한 연구도 중점적으로 진행하였다.  그러므로 농산부산물 등 유기자원의 순환활용을 통해 토양 내 탄소격리와 비료 사용량을 줄이는 탄소배출 저감과 농경지 토양개선 효과 등의 유용한 결과를 얻었다. 이를 바탕으로 고랭지 배추 등의 노지작물과 시설원예작물 등에 현장접목 실증 시험을 진행하고 있다. 아울러 생분해성 멀칭필름 밭작물 현장실용화 등 내년부터 시범사업을 통해 농가현장에 확대 보급 할 계획에 있다

바이오매스와 숯의 합성어로 산소가 없는 환경에서 열분해하여 만든 탄소 함량이 높은 고형물로 토양 개랑제로 재 활용하면 토양 생산력을 높이고 농경지 토양의 탄소저장 능력 향상으로 온실가스 발생을 낮춘다

-“바이오차(Biochar)는 농업기술실용화재단에서 지난 5월 저탄소 농업기술로“바이오차(Biochar)를 이용한 농경지 탄소고정에 따른 온실가스 감축 방법론”을 등록하여 농업‧농촌 자발적 온실가스 감축사업에 적용할 수 있게 되었다. 도내 위치한 한국남동발전 영동에코발전본부에서 목재펠릿 연료전환을 통해 발전부산물로 생산되는 다량의 저회를 규제개혁을 통해 폐기물에서 ‘바이오차’로의 활용이 가능해짐에 따라 유기농자재로 등록하여 농업분야를 비롯한 다양한 분야에 접근이 용이하게 되었다

톱밥 또는 미세하게 파쇄 한 나무를 고온, 고압으로 단단하게 만든 것

저회((Bottom Ash) 발전연료를 태우고 아래로 떨어지는 재(fly ash)

- 최근 농촌진흥청과 농업분야 바이오차 연구협의체가 구성되어 관련 연구와 현장 확산 사업화 모델개발을 공동으로 추진하게 되어 우리도의 바이오차를 활용한 저탄소 농업이 보다 더 발전 할 수 있는 계기를 마련하였다.

○ 무엇보다도 자발적인 실천이 가장 중요하다. 그러나 탄소중립 달성을 위한 저탄소 농업기술에 대한 필요성 인식과 이해 부족은 걸림돌이 되고 있다. 특히 소득에 민감한 기존농법 개선은 농업인들에게 큰 부담으로 영농현장 확산 시 어려움이 예상되고 있다.

○ 따라서 농업인단체 중심으로 탄소중립의 필요성과 인식 확산에 집중하며 각종 농업인 교육시“탄소중립 실천운동 (올리)GO-(내리)GO-(유지하)GO”을 전개하여 생활속의 탄소저감 실천에 자발적 참여를 유도하고 있다.

농업분야 온실가스 배출을 줄이기 위한 영농과 생활현장 실천지침으로 농업인의 이해를 도모하는 실천과제

○ 앞으로 강원도농업기술원은 탄소감축 농업기술의 현장실증과 시범보급 확산을 위하여 시군농업기술센터를 탄소감축 거점기관으로 중점 육성하고 온실가스 감축사업과 저탄소 인증을 확대 할 수 있도록 적극적으로 지원해 나아갈 계획이다.

붙 임 : 참고자료 4부.

참고 1		저탄소 농업기술 개발･보급 현황(강원도농업기술원)

농업분야 탄소중립, “바로 지금! 강원도부터” 실천하겠습니다.

◈ 저탄소 농업, 지속가능한 농업환경 보전 현장 실용화 확대

* (’21) 영농활용 12건/현장보급 35㏊ → (’22) 15/80 → (’25) 24/185

「바이오차」토양관리 기술개발

□ 연작장해 : 시설재배 이화학성 개선효과(토마토, 아스파라거스 등)

□ 토양보전 : 보수ㆍ보비력 향상, 토양·양분유실 방지효과

□ 토양개량 : 산성토양 교정 및 생육 회복효과 검정

□ ‘바이오차+가축분 혼합퇴비’ 개발 : 양분 보유, 미생물 생육↑

< 옥수수 ‘바이오차’ 처리시 N2O 70%↓ >	< 감자 ‘바이오차+50%질소비료’ 처리시 생산량 대등, N2O 50%↓ >	< 바이오차 처리별 수량 (가축분 퇴비투입량 20%↓) >

우수사례		한국남동발전 ‘목재펠릿 폐기물(저회, Bottom ash)’ 자원화
	∎추진경과 □ (’19.8.) 저회 바이오차 자원화 논의 : 목재펠렛(1,700톤 생산/1일) □ (’20.2.) 도원, 농진청 현지실사 요청(정의재정립, ‘재’ 또는 ‘숯’) □ (’20.2.∼12.) ‘비료공정규격 설정(숯)’ 신청, 검토·보완(2회) □ (’20.12.15.∼現) ‘비료공정 규격설정 및 지정고시’ 개정·시행 * ’20 농진청 규제개혁 혁신우수사례 선정, MOU‧세미나(5. 7.) ∎향후계획 □ (남동발전) SPC설립(3월), 설비구축(30억, 10월 준공) □ (강 원 도) 고랭지토양 현장실증(’21, 강릉), 시범사업(’22~)		□ <발전부산물> <바이오차>

「생분해성 멀칭필름」현장실용화

□ 적용작물·작부체계 개발 : 단작(감자·양배추), 2모작(배추·옥수수+콩)

□ 현장실증 확대 : (’20까지) 9작목(옥수수‧마늘 등) → (’21) 2작목(수수·콩)

※ 밭작물 현장적용 확산(옥수수/35㏊), 일반필름 CO2발생량(1톤 사용시 2.8톤)

생분해
관 행
	1개월 후	3개월 후	4개월 후	6개월 후

< 관행필름과 생분해성 필름 분해도 비교 >

< 피복상태 수확가능 >

탄소저감 농업 신기술 현장접목

□ 저탄소 ‘벼’ 재배기술 자율 실천(528㏊) : 8사업 10개소(‘드론직파’ 등)

□ 영농형 태양광 ‘산채’ 재배기술 확립(’21~’23) : 1개소(곰취·산마늘)

□ 붐 조성 : 선도농가·학습단체 캠페인(4회), 진흥공무원 교육(200명)

※ ‘저탄소 농산물 인증제도’ 참여확대 : (’20) 40 → (’22까지) 200㏊

< 저탄소 벼 드론직파 연시 >	< 탄소중립 캠페인 전개 : 청년 4-H회(左), 진흥공무원 교육(右) >

☞ 향후계획

□ 바이오차 농업적 활용 확대로 탄소저장, 비료사용량 감축 이행

※ 작물별 비료사용량 감축, 연작장해 경감효과, 장기연용 효과 구명

□ 저탄소 적용 기술보급 확산, 자발적 감축기술 농가 확산 유도

참고 2		탄소배출 감축기술 현황

□ 공통실천사항

○ 화학비료 및 작물보호제 적정량 사용하기

○ 작물재배에 사용하는 물 절감

○ 버려지는 영농자재 수거 및 소각 금지

○ 농업기계·시설에 사용하는 화석연료 사용량 절감

□ 비에너지부문 : 24종

○ 논(12종) : 물관리 2종, 볏짚관리, 배수관리, 이앙방법, 토양개량제, 경운관리, 경운시기, 유기물종류, 벼품종, 표층시비

제 목	주요내용
중간물떼기(간단관개)	○ 중간물떼기(간단관개)를 통해 토양의 산소 공급력을 증진하여 CH4 배출을 저감
논물얕게걸러대기 (물관리)	○ 중간낙수 이후 논물을 얕게(2∼5cm) 유지하여 토양의 산소 공급력을 증진하여 CH4 배출을 저감
볏짚제거(볏짚관리)	○ CH4의 배출원이 되는 유기물원인 볏짚 제거
암거설치(배수관리)	○ 암거 설치로 배수불량 토양의 통기성을 개선하여 CH4 배출 저감
건답직파(이앙방법)	○ 건답직파로 담수기간을 줄여 CH4 배출 저감 (단, 배수불량 논 불가. 질소비료 증시 필요. 물관리 중요)
규산, 석회 사용 (토양개량제)	○ 건답직파 시 규산, 석회 등의 토양개량제 투입으로 건답기간에 유기물 분해를 촉진 담수기간 CH4 배출 저감
무경운 재배(경운관리)	○ 무경운 재배를 통해 토양 물리성을 개선하여 CH4 배출 저감
가을 경운(경운관리)	○ 휴경기 중 가을 경운을 통해 유기물 분해 및 안정화로 작기 중 CH4 배출 저감
볏짚대비 가축분 활용(유기물종류)	○ 볏짚보다 상대적으로 탄소함량이 낮은 가축분을 유기물원으로 투입하여 CH4 배출 저감
조생종·중생종 재배 (벼품종)	○ 중만생종보다 생육기간이 짧은 조생종·중생종을 재배하여 담수기간을 줄여 CH4 배출 저감
시비방법 개선 (표층시비)	○ 전층시비 대비 표층시비로 비료효율 증진으로 CH4 배출 저감(단 측조시비 등 다양한 방법 고려 필요)
논 타작물 재배	○ 논에서 벼 재배 시 발생하는 메탄을 밭작물로 전환하여 메탄배출을 제거하여 온실가스 감축

○ 밭(7종) : 녹비이용, 재배시기, 경운관리, 질산화억제제, 물관리, 완효성비료

제 목	주요내용
녹비환원(녹비이용)	○ 질소비료를 대체하는 녹비를 토양에 환원, 화학비료 사용량 감소로 N2O 배출 저감
가을재배(재배시기)	○ 동일 작물의 봄 재배 대비 가을 재배를 통해 온실가스 배출 저감(단, 작물 생산성 고려)
무경운 재배(경운관리)	○ 무경운 재배를 통해 토양 교란을 방지하여 N2O 배출 저감
질산화억제제	○ 질산화억제제를 활용, 질소이용효율 향상 및 질산화과정 중 N2O 배출 저감(단, 저해제의 환경영향 검토 필요)
점적관수(물관리)	○ 점적관수로 토양 수분함량을 조절하여 N2O 배출 저감
완효성비료	○ 비료 이용효율 향상으로 질소 시비량을 줄여, N2O 배출 저감
바이오차 활용	○ 바이오차를 농경지에 공급하여 탄소저장 및 환경개선

○ 축산(5종) : 분뇨관리, 초지관리, 가축질병관리, 사료와 영양 등

제 목	주요내용
분뇨관리	○ 분뇨 수거·저장시설 개선, 분뇨온도 및 폭기 조절
가축분뇨 퇴액비화	○ 가축분뇨 액비 제조 및 입상화, 고체연료화
초지관리	○ 방목조절 및 목장관리
가축질병관리	○ 가축경제수명 증가, 질병예방 및 치료
사료와 영양	○ 사료 적정량 급여, 품질개선 및 메탄감소 보조제 급여
바이오가스 플랜트	○ 가축분뇨에 대기로 방출되던 메탄을 포집하여 온실가스를 감축

□ 에너지부문 : 8종

제 목	주요내용
미활용 에너지 이용	○ 원예시설 난방에 사용되는 전력과 화석연료 대신 버려지던 온배수를 활용하여 전력과 화석연료 이용을 줄임
순환식 수막재배	○ 난방열원으로 화석연료를 사용하던 원예시설에 2중 비닐하우스를 설치하여 수막으로 열의 손실을 줄여 화석연료 이용을 줄임
LED 조명기기 설치	○ 전력소비효율이 낮은 조명기구를 전력소비효율이 높은 LED로 대체하여 전기 사용량 저감
고효율 보온자재 활용	○ 원예시설의 난방을 위해 수분흡수 방지를 위한 코팅 보온재를 포함한 5겹 이상의 보온재료를 사용하여 난방용 에너지 사용량 감축
지열에너지 이용	○ 원예시설의 식물생육온도 유지에 사용하는 전력과 열에너지를 지열히트펌프로 대체하여 화석연료 사용 감축
재생에너지(태양광, 태양열, 수력, 풍력)	○ 한전에서 공급받아 사용하던 전기에너지를 재생에너지(태양광, 태양열, 수력, 풍력)로 대체하여 온실가스 감축
목질바이오매스 이용	○ 화석연료를 통해 얻은 난방열을 목재펠릿으로 대체하여 난방열을 공급하여 온실가스를 감축
왕겨이용 RPC 곡물건조 열원대체	○ 곡물을 건조하기 위해 사용한 화석연료를 왕겨로 대체하여 화석연료로 인해 발생되는 온실가스 저감

□ 논 벼 재배 시 물관리를 통한 온실가스 감축기술 개발

기술개발		(국립농업과학기술원) 벼논 물관리 기술개발로 메탄발생 감축
	ㅇ 중간 물떼기(간단관개) - 벼 이앙 후 한 달간 논물을 깊이 대고 2~3주 정도 물을 떼서 논바닥에 실금이 보이면 물을 다시 대어줌 ☞ 온실가스 발생 저감 효과 : 상시담수 대비 25.2% 저감 * 간단관개 유형(‘18) : 상시담수 12.7%, 1주 9.5, 1~2주 38.7, 2주 이상 38.4, 천수답 0.8 ㅇ 논물 얕게 걸러대기 - 벼 이앙 후 한 달간 논물을 깊이 댄 후 논물을 얕게(3~5cm) 대고 자연적으로 말리며 다시 얕게 대어줌, 벼 이삭이 익을 때까지 반복함 ☞ 온실가스 발생 저감 효과 : 상시담수 대비 63% 저감
			논물관리 효과

□ 온실가스 감축 복합기술 개발

기술개발		(농과원) 농경지 이용 및 복합감축 기술 적용을 통한 온실가스 감축 증대
	ㅇ (논) 논물관리(간단관개, 논물 얕게 걸러대기) + 양분관리(완효성비료, 헤어리베치) ☞ 물관리 + 양분관리 복합기술 적용 시 단일 물관리 대비 18~29%의 온실가스 배출 저감 효과 향상 ㅇ (밭) 경운관리(무경운) + 녹비재배(헤어리베치, 호밀)		복합 감축기술별 효과

□ 농경지 바이오차 활용 탄소 저장 및 온실가스 배출 저감효과

기술개발		(국립농업과학기술원) 농경지 바이오차 활용 온실가스 배출 저감효과 평가
	ㅇ 바이오차 활용 탄소감축형 자원순환 - 소각 등 버려지는 바이오매스(농업부산물) 활용 바이오차 생산 * 왕겨, 콩대, 전정가지 등 바이오차 전환 ㅇ 농경지 바이오차 적용에 따른 온실가스 배출저감효과 평가 - (논) 벼 재배지 메탄(CH4) 배출 33.4~48.1% 저감 - (밭) 옥수수 재배지 아산화질소(N2O) 배출 5.2~53.3% 저감		논 메탄 저감 밭 아산화질소 저감

참고 3		농업인의 영농과 생활현장 실천지침`

참고 4		농업 및 농식품시스템의 온실가스 배출량

□ 농업 부문

○ (한국) 국가 총 배출량(727.6백만톤)의 2.9%(21.2백만톤)

국가	농업	경종				축산
		소계	벼 재배	농경지토양	작물 잔사소각	소계	장내 발효	분뇨 처리
727.6 (100%)	21.2 (2.9%)	11.8 (1.6)	6.3 (0.85)	5.5 (0.75)	0.01 (0.01)	9.4 (1.3)	4.5 (0.61)	4.9 (0.68)

* 출처 : 국가 온실가스 인벤토리 보고서(2018년 기준)

○ (세계) 전 세계 총 배출량(494억톤)의 16.2%(80억톤) 추정

전세계	농업	경종					축산
		소계	벼 재배	농경지 토양	작물 잔사소각	토지 이용
494.0 (100%)	80.0 (16.2%)	51.4 (10.4)	6.4 (1.3)	20.3 (4.1)	17.3 (3.5)	7.4 (1.5)	28.6 (5.8)

* 출처 : Our world in data_영국소재 온라인출판사(2016년 기준)

※ 타 연구사례에서 농업·산림·토지이용 부문을 18∼29% 추정(’20, Rosenweig)

※ 주요 42개국* 총 배출량 172억톤의 9.1%(15.6억톤)

* AnnexⅠ 당사국 43국가 중 농업 데이터가 없는 모로코 제외(UNFCCC, 2021)

□ 농식품 시스템(Food system)

○ (한국) 농식품시스템 전 과정의 배출량 산정 연구자료는 없음

○ (세계) 전 세계 배출량의 26%, 많게는 34% 추정

연구사례	전세계	농식품시스템
		소계	작물생산	축산	토지이용	공급망
Science Science(Poore & Nemecek, 2018) : 2000∼2016년 출간된 자료 수집분석, 토지이용 변화에서 소매 단계까지 배출량 산정 (Poore & Nemecek)	523 (100%)	136 (26%)	37 (7)	42 (8)	32 (6)	25 (5*)
Nature food Nature food(Crippa 등, 2021) : 1990∼2015년 출간된 자료 수집분석, 토지이용 변화에서 식품 폐기까지 배출량 산정 (Crippa 등)	533 (100%)	180 (34%)	71 (13)		57 (11)	52 (10**)

* 공급망(5%)  : 식품가공 1.1, 운송 1.7, 포장 1.4, 소매 0.8

* 공급망(10%) : 식품가공 1.2, 운송 1.5, 포장 1.9, 소매 1.3, 식품조리 1.0, 음식물쓰레기 3.1

※ 타 연구사례에서 21∼37% 추정(’20, Rosenweig)