	보 도 자 료

보도일시	배포 시	배포일시	2023. 2. 7.(화) 10:00

제공부서	연구개발국 농업환경연구과 토양환경팀	책임자	과 장	하건수 (033-248-6090)
		담당자	주무관	홍수영 (033-248-6093)

강원도농업기술원, 농경지 비옥도 분석 정확도 높인다

❶ 도내 농경지 6,680곳(논·밭·과수원·시설재배지) 비옥도 조사·분석

❷ 시군 분석담당자 대상 ‘전문교육’ 실시로 정확도와 신뢰도를 높인다

□ 강원도농업기술원(원장 임상현)은 농경지 토양특성 검정 사업의 일환으로 도내 농경지 6,680곳의 비옥도를 조사한다고 밝혔다.

❍ 농경지 비옥도는 논, 밭, 과수원, 시설재배지 별 토양을 채취하여 토양 유기물, 산도, 전기전도도, 유효인산, 유효규산, 교환성 칼리, 석회, 고토, 석회소요량 등 9개 항목을 분석한다.

□ 농경지 비옥도 분석 결과를 바탕으로 연도별 변화를 분석하고 각 항목별 적정범위 유지를 위해 과다하거나 부족한 양을 파악하여 토양과 양분관리 방법을 제시할 계획이다.

□ 또한, 6일부터 17일까지 도내 토양검정 담당자 30명을 대상으로 전문 분석교육을 실시하여 지역마다 다른 분석방법을 일치시키고, 역량 강화로 정확도와 신뢰도를 높인다는 방침이다.

* 시군 토양검정 담당자 전문교육: (1차) 2.6.~2.10.  (2차) 2.13.~2.17.

□ 농업환경연구과 하건수 과장은 “토양개량제와 친환경농자재 지원 사업 등 정책사업의 근거자료로 제공되는 만큼 분석결과의 신뢰도 향상을 위하여 노력하겠다.” 고 말했다.

붙임  1. 관련사진 각 1부.

2. 참고자료(강원도 농경지 비옥도 분석결과) 1부.  끝.

참고	강원도 농경지 비옥도 분석결과

▢ 배경 및 필요성

◦과학적인 토양분석으로 비료 시비량을 추천하고, 환경 보전 및 효율적인 작물재배 도모 필요

▢ 정보 내용

◦ 농경지의 비옥도가 부족하거나 과다할 경우, 적정범위로 유지하기 위하여 토양 및 양분관리

방법 제시

논 토양	밭 토양
과수원	시설재배지

【도내 농경지 화학성 과부족 분포비율】

▢ 파급효과

◦ 농업의 환경보전적 공익기능 제고 및 안정적 농산물 수급체계 수립

◦ 토양검정에 따른 적정 양분관리 및 농가경영비 절감

<세부 연구결과>

◦ 논 토양 화학성

시군	조사 점수	pH (1:5)	OM (g ㎏-1)	Av.P2O5 (㎎ ㎏-1)	Av.SiO2 (㎎ ㎏-1)	Ex. Cations (㎝ol+ ㎏-1)
						K	Ca	Mg
강릉시	215	6.2	32	157	151	0.28	8.1	1.08
고성군	153	5.9	24	88	218	0.26	4.0	0.92
동해시	25	6.6	23	232	213	0.41	7.4	1.41
삼척시	41	6.2	21	163	228	0.21	4.4	0.70
속초시	38	5.9	26	242	156	0.26	4.4	1.17
양구군	96	5.9	17	140	132	0.35	3.9	0.74
양양군	126	6.2	30	96	344	0.28	4.1	0.91
영월군	16	6.7	21	133	207	0.26	5.2	0.84
원주시	165	6.0	18	136	125	0.32	4.5	0.85
인제군	45	6.0	22	362	196	0.60	4.9	1.02
정선군	30	5.6	19	149	184	1.40	3.9	0.56
철원군	251	5.9	25	228	138	0.31	3.9	0.86
춘천시	124	5.9	24	213	134	0.42	4.3	0.86
평창군	4	6.3	24	160	138	0.33	5.2	0.77
홍천군	88	6.0	19	157	243	0.32	3.8	0.75
화천군	37	5.7	25	154	208	0.21	3.9	0.74
횡성군	480	6.3	24	147	271	0.28	4.1	0.85
적정범위	-	5.5~6.5	20~30	80~120	≥157	0.2~0.3	5~6	1.5~2

◦ 과수원 토양 화학성

시군	조사 점수	pH (1:5)	EC (dS m-1)	OM (g ㎏-1)	Av.P2O5 (㎎ ㎏-1)	Ex. Cations (㎝ol+ ㎏-1)
						K	Ca	Mg
강릉시	24	6.6	0.32	36	657	0.99	11.5	2.2
고성군	5	6.2	0.56	43	848	0.97	6.8	2.2
동해시	7	7.1	1.37	31	699	1.42	12.6	2.3
삼척시	25	6.8	0.36	47	546	0.92	9.6	2.0
속초시	6	5.9	0.73	27	796	0.82	4.8	1.5
양구군	26	6.2	1.38	16	356	0.69	5.6	1.8
양양군	28	6.3	0.45	37	521	0.66	5.7	1.7
영월군	21	7.0	1.40	30	546	0.90	8.5	2.7
원주시	46	6.7	0.94	32	517	1.05	7.7	2.1
인제군	10	5.8	0.98	21	592	1.25	3.4	1.5
정선군	16	6.9	0.86	27	596	1.58	10.6	2.3
춘천시	17	6.2	2.33	28	498	1.14	7.5	2.5
태백시	2	7.1	0.49	33	629	1.3	11.0	1.8
평창군	2	7.3	0.38	46	996	2.4	11.3	4.0
홍천군	31	6.2	1.32	36	657	0.91	6.8	1.8
화천군	11	6.4	0.45	27	491	1.40	6.1	2.0
횡성군	35	6.7	1.42	27	393	0.74	7.1	2.0
적정범위	-	6.0~7.0	≤2.0	20~30	300~550	0.50~0.80	5.0~6.0	1.5~2.0

◦ 논 토양 화학성

시군	조사 점수	pH (1:5)	EC (dS m-1)	OM (g ㎏-1)	Av.P2O5 (㎎ ㎏-1)	Ex. Cations (㎝ol+ ㎏-1)
						K	Ca	Mg
강릉시	193	6.3	0.99	27	818	0.81	8.0	1.6
고성군	102	6.3	0.62	27	717	0.96	5.2	1.6
동해시	83	6.7	1.11	27	573	0.89	8.3	2.0
삼척시	208	6.5	0.45	38	465	0.91	7.9	1.5
속초시	56	6.2	1.04	28	620	0.85	5.9	1.9
양구군	103	6.2	1.16	18	496	0.80	5.3	1.5
양양군	146	6.1	0.35	33	441	0.59	5.0	1.6
영월군	322	7.0	0.68	28	553	0.87	7.3	2.1
원주시	279	6.5	0.65	22	548	0.99	8.4	2.1
인제군	162	5.7	0.96	19	541	2.33	3.5	1.2
정선군	361	6.8	0.69	26	590	1.13	9.1	1.7
철원군	149	6.1	0.73	29	710	0.71	4.6	1.3
춘천시	272	6.3	1.06	28	530	0.84	6.4	1.6
태백시	109	6.7	1.07	40	816	1.52	9.2	2.2
평창군	138	7.3	0.60	29	780	1.01	9.2	2.1
홍천군	369	6.2	1.08	26	730	1.00	5.7	1.6
화천군	144	6.1	1.62	28	799	1.51	6.5	2.1
횡성군	401	6.4	1.41	32	432	0.72	5.5	1.5
적정범위	-	6.0~7.0	≤2.0	20~30	300~550	0.50~0.80	5.0~6.0	1.5~2.0

◦ 시설재배지 토양 화학성

시군	조사 점수	pH (1:5)	EC (dS m-1)	OM (g ㎏-1)	Av.P2O5 (㎎ ㎏-1)	Ex. Cations (㎝ol+ ㎏-1)
						K	Ca	Mg
강릉시	18	6.7	4.4	33	988	1.5	17.6	3.7
동해시	5	6.3	1.1	39	933	1.6	8.8	2.4
삼척시	6	6.5	4.7	31	610	1.0	12.4	3.4
양구군	105	6.4	4.1	29	852	1.7	9.4	3.3
영월군	11	7.4	6.0	46	863	1.8	12.6	4.4
원주시	10	6.6	5.6	37	1,047	2.9	13.8	4.7
인제군	33	6.0	2.6	26	785	3.6	5.0	1.7
정선군	3	6.6	6.4	32	1,066	1.6	4.5	1.3
춘천시	70	6.3	3.5	32	730	1.4	9.5	2.8
태백시	19	6.7	1.7	77	1,074	2.3	14.7	3.5
홍천군	42	6.3	6.3	47	1,288	3.0	12.8	4.9
화천군	39	6.0	9.2	35	1,223	3.1	12.0	5.4
횡성군	104	6.5	4.0	41	691	1.2	7.7	2.5
적정범위	-	6.0~7.0	≤2.0	25~35	300~550	0.50~0.80	5.0~6.0	1.5~2.0