	보 도 자 료

보도시점	배포 시	배포	2023. 7. 15.(토)

내일까지 집중호우 예상, 농업 부문 피해 최소화 당부

❙농업인 안전사고 예방과 농업 부문 피해 최소화

강원특별자치도농업기술원(원장 임상현)에서는 내일까지 도내 매우 강하고 많은 비가 내릴 것이라는 기상청 예보에 따라 대응태세를 강화하고 농작물 침수, 낙과 등 농작물과 농업 시설물 피해를 최소화하며, 농업인 안전사고 예방도 각별히 유의해 줄 것을 당부했다.

비가 집중되는 지역 농업인을 대상으로 농업이 행동 요령 등 휴대전화와 사회관계망서비스(SNS)로 전파했다고 밝혔다.

또한, 관계기관과 공조 체계를 유지하며 신속한 재난 상황을 공유하고 있으며 시군농업기술센터와 상시 연락을 통해 호우로 인한 피해 상황을 파악 중이다.

특히, 집중호우로 인한 인명 피해가 없도록 고령 농업인을 중심으로 야외 농작업 자제와 산사태 우려 지역 접근 금지 등 안전 예방수칙도 강조했다.

아울러 비가 그친 뒤 침수된 재배지의 농작물 복구와 피해 최소화를 위해 현장기술지원단을 운영하고, 병해충 확산 방지를 위한 협업 방제 등 호우 피해 최소화를 위해 총력을 기울인다는 방침이다.

붙임  여름철 집중호우·장마 대비 농작물 안전관리 요령 1부.  끝.

담당부서	기술지원국 기술보급과 식량작물팀	책임자	과 장	유범선 (033-248-6130)
		담당자	팀 장	손창열 (033-248-6131)

참고	여름철 집중호우·장마 대비 농작물 관리 요령

1. 벼

□ 사전준비

○ 논․밭두렁, 제방 등이 붕괴되지 않도록 사전 점검하고 정비

* 집중호우 예보가 있을 때는 미리 논두렁에 물꼬를 만들고 비닐 등으로 피복하여 붕괴 방지

○ 배수로 잡초제거 및 배수시설 정비하여 원활한 물 빠짐 유도

○ 흰잎마름병, 도열병 및 벼멸구 방제약제 사전확보

□ 사후관리

○ 침·관수된 논은 빨리 벼 잎 끝만이라도 물 위로 나올 수 있도록 물빼기 작업을 실시하고 벼의 줄기나 잎에 묻은 흙 앙금과 오물제거

침수 : 식물체의 일부가 물에 잠기는 상태 / 관수 : 식물체의 전체가 물에 잠기는 상태

○ 물이 빠진 후에는 새물로 걸러대기하여 뿌리의 활력 촉진

○ 침·관수된 논은 도열병, 흰잎마름병 및 벼멸구 등 병해충 예방

○ 강우를 동반하지 않은 강풍에 의해 백수피해가 우려될 경우 6시간 이내에 10a당 물 600ℓ이상을 벼가 젖을 정도로 뿌려주기

< 침·관수 벼 흙앙금 및 오물세척 효과(감수율) >

생육시기	1∼2일	3∼4일
	방치 → 세척	방치 → 세척
유숙기(이삭팬후 10일)	30 → 16 %	40 → 20 %
호숙기(이삭팬후 20일)	20 → 11	30 → 16
황숙기(이삭팬후 30일)	5 → 3	10 → 5

2. 두류(콩)

□ 사전준비

○ 반드시 배수로를 깊게 설치 및 정비하여 원활한 물빠짐과 병충해·침수해·습해 등 사전 예방

○ 특히 논콩은 가장자리에 50∼80cm 이상의 깊은 배수로 설치 필요

○ 높은 두둑 재배로 침수와 습해 대비

- 고휴(높은 두둑)재배 필수

* 강우시 침수가 쉽게 되지 않도록 25∼35㎝
정도 높은 두둑 필요

- 침수시 24시간 이내 신속히 배수

* 침수 및 습해 발생시 요소 0.5∼1.0% 엽면살포

○ 태풍이나 호우가 상습 발생하는 지역은 높은 이랑재배(25∼35cm 이상)와 침수를 대비하여 약간의 경사지 밭 또는 계단식 논 재배 필요

○ 개화기 전에 생육이 과도하거나 약하게 커서 도복이 우려될 경우 순지르기 실시

○ 생육초기 관리기 등을 이용한 배토 작업은 도복 방지에 효과적임

○ 비가 오기 전에 주요 병해충 예방 약제 살포

□ 사후관리

○ 침관수시 조속히 물빼기 실시와 동시에 잎에 묻은 앙금제거

○ 뿌리가 심하게 노출된 포장 흙덮기 작업으로 피해 최소화

○ 생육 부진시 추비시용이나 1% 요소액 엽면 살포

○ 도복이 발생하고 과습이 지속될 경우에는 병해방제를 위해 살균제 살포

○ 잡초제거를 겸한 겉흙을 긁어 주기(북주기)로 뿌리활력 촉진

3. 감자

□ 사전준비

○ 배수구를 깊게 정비하여 강우로 물이 고이지 않도록 사전정비

○ 피복한 비닐이 날리거나 벗겨지지 않도록 고정

○ 장마기 전에 예방위주로 병해충 방제 약제 살포

○ 맑은 날을 선택하여 적기 수확 실시

○ 태풍이나 호우가 장기간 지속될 것으로 예보되면 수확기에 가까운 감자는 미리 수확

□ 사후관리

○ 배수로를 깊게 설치하여 습해 방지

○ 잦은 강우로 비료 유실시 추비 시용과 엽면시비 검토

○ 생육초기에 강우로 겉흙이 씻겨 내려간 경우 북주기 실시

○ 병든 잎줄기는 땅속에 묻거나 불에 태워 전염원 제거

○ 피복한 비닐이 날리거나 벗겨지지 않도록 고정

○ 감자는 역병, 무름병 등의 약제 방제 실시

○ 침수 시에는 즉시 배수하고 토양이 마르면 수확하여 땅속 감자의 부패가 진행되는 것을 억제

4. 고구마

□ 사전준비

○ 배수구를 깊게 정비하여 강우에 의하여 침수 피해가 발생되지 않도록 사전정비, 장마기 전 병해충 방제 약제 살포

○ 맑은 날을 선택하여 적기 수확 실시

□ 사후관리

○ 토양의 통기성 유지를 위해 배수로 정비 습해 방지

○ 잦은 강우로 비료 유실시 추비 시용과 엽면시비 검토

- 지상부 과번무 시 수량을 높이기 위해 칼륨비료 추비

○ 침수 후에는 즉시 물을 뺀 뒤 수확하여 맹아 발생 억제

5. 노지채소

□ 사전준비

○ 배수로를 깊게 설치하여 습해 예방

○ 고추는 줄 지주, 개별 지주를 보강하여 쓰러짐을 방지

○ 피복한 비닐이 날리거나 벗겨지지 않도록 땅에 고정

○ 붉은 고추, 수박 등 수확기가 된 과채류는 비 오기 전에 수확

□ 사후관리

○ 쓰러진 작물 세워주기, 겉흙이 씻겨 내려간 포기 흙을 보완 해주기

○ 생육 불량한 포장은 요소 0.2%액(비료 40g, 물 20L) 잎에 뿌려 주기

○ 병에 걸렸거나, 상처 입은 열매는 빨리 제거하여 다음 열매 자람 촉진

○ 고추, 수박 등은 무름병, 돌림병, 탄저병 등 병해충 방제

6. 과  수

□ 사전준비

○ 배수로를 정비하여 습해 예방 및 초생재배 과수원은 풀베기

○ 밀식재배는 철선지주를 점검하여 선의 당김 상태를 확인하고, 가지를 지주시설에 고정

* 배 평덕시설 과원은 철재파이프를 3m 간격의 서까래에 가로대를 설치하여 결과지 묶어주기

○ 수확기에 접어든 과일은 비가 그친 후 2∼3일 후에 수확을 하여 당도를 높이도록 한다.

○ 바람이 불어오는 방향으로 방풍림이나 방풍망 설치

□ 사후관리

○ 부러지거나 찢어진 가지는 깨끗하게 잘라낸 후 적용약제 발라주기

○ 흙이 씻겨나가 노출된 뿌리에 흙덮기, 유실․매몰된 곳은 빨리 정비 한다.

○ 쓰러진 나무는 토양이 젖어있는 상태에서 뿌리가 손상되지 않도록 세우고 보조 지주를 설치

○ 침․관수된 과원은 잎, 줄기 등에 묻은 오물을 씻어주고, 낙과된 과실과 유입된 흙을 제거하여 과원 내 청결 유지

○ 사과 겹무늬썩음병, 점무늬낙엽병 등 병해충 방제를 철저히 하고 수세회복을 위하여 요소 0.2%액(비료 40g, 물 20L) 잎에 뿌려 주기

7. 인  삼

□ 사전준비

○ 예정지 선정시 배수가 양호하고 경반층이 없는 토양 선정

○ 저지대, 침수우려지 포장은 피해야 하며, 배수로 정비 철저

○ 두둑 길이는 15∼20칸(27～36m)으로 설치하고 두둑은 높게(30cm 이상)함

* 두둑 길이가 너무 길면 우기에 배수 불량으로 침수피해 발생

* 두둑높이가 낮은 포장은 월동기 및 장마철 전후에 고랑 배수로 정비

○ 해가림 설치 시 우량 피복 자재를 사용하고 해가림 각도(24°)를 준수하면서 피복물을 항시 팽팽하게 유지하도록 설치

□ 사후관리

○ 침수가 발생하면 서둘러 물을 빼주고 깨끗한 물로 앙금을 씻어줌

○ 침수되었던 물이 빠지면 병 발생 우려가 있으므로 각종 병해충을 방제하여 피해를 최소화함

○ 6시간 이상 침수 시에는 뿌리 관찰 후 뿌리털이 탈락했으면 수확을 하는 것이 좋음

8. 축  산

□ 사전준비

○ 붕괴 위험이 있는 축대 보수 및 축사 주변 배수로 정비

○ 축사 내 전기 안전점검을 실시하여 바람이나 비로 인한 누전 등사전 예방으로 축사 화재 예방

○ 초지나 사료작물 포장 배수로를 정비하여 습해 방지

○ 사료는 비가 맞지 않도록 잘 보관하여 변질을 방지

□ 사후관리

○ 축사는 충분한 환기 및 수시로 분뇨를 제거하여 유해가스 발생 억제

○ 축사 침수 시 가축을 안전한 장소로 신속하게 대피

○ 피해발생 시 시설 응급복구 및 철저한 예방접종 실시

○ 젖은 풀이나 변질된 사료를 주지 않도록 하여 고창증 예방

9. 농기계

□ 사전준비

○ 농기계에 묻은 흙이나 먼지 등 오물과 습기를 제거한 후 기름칠하여 통풍이 잘 되고 비가 맞지 않는 곳에 덮개를 씌워 보관

○ 공기 청정기, 연료․오일여과기 등을 깨끗이 청소하고 각종 클러치나 벨트는 풀림상태로 조작

□ 사후관리

○ 침수된 농기계는 시동을 걸지 말고 물로 깨끗이 닦은 후 습기를 제거한 다음 기름칠하고 수리 전문가의 점검을 받은 다음 사용

○ 기화기, 공기청정기, 연료여과기 및 연료통 등은 습기가 없도록 깨끗이 청소하거나 새 것으로 교환

10. 농업시설물

□ 사전준비

○ 비닐하우스, 축사 등 풍수해 위험지구 내 시설물 관리 및 보수

○ 수방자재 장비 미리 확보 및 비축관리

○ 강풍이 불 때는 비닐하우스를 밀폐하고 끈으로 튼튼히 고정하여 골재와 비닐을 밀착시켜 피해예방

○ 비닐 교체예정인 하우스는 비닐을 미리 제거하여 피해 예방

□ 사후관리

○ 복구인력 및 장비동원 피해 시설물 응급복구 실시

○ 내재해형 규격설계에 의한 시설물 설치 등 피해 재발방지대책 수립

11. 농업인 안전사고 예방

○ 저지대․상습 침수지역은 대피 준비하고, 고압전선(가로등, 신호등) 근처 접근 금지

○ 천둥․번개․홍수 등의 위험이 있을 경우 건물 안이나 낮은 지역으로 대피하고, 집 주변의 산사태 위험이 있는지 살핌