	보 도 자 료

보도시점	배포 시	배포	2023. 9. 5.(화) 08:00

감자 수집형 수확기 현장 시연회 개최

❙감자 수확, 수집, 상자포장까지... 일관작업 기계화로 노동력 절감

❙감자기계화 표준모델개발... 강원대 등 7개 기관과 공동 연구

강원특별자치도농업기술원(원장 임상현)은 5일 정선군 임계면 감자 재배포장에서 강원대학교, 안동대학교, 전라남도농업기술원, 안동시농업기술센터, 한국로봇융합연구원 등 관계자, 시군담당공무원 및 농업인 등 50여 명이 참석한 가운데 감자 수집형수확기 현장 시연회를 개최한다고 밝혔다.  * 시연장소: 정선군 임계면 송계리 598

강원특별자치도는 감자 주산지로 전국 생산량의 40%를 차지하고 있으나 최근 고령화와 일손부족으로 어려움을 겪고 있다.

감자 수확 작업의 기계화율은 98.2%로 매우 높지만 대부분 굴취작업에 한정되어 있다. 수확한 감자를 수집하는 작업은 농업인의 노력도와 인건비 상승으로 생산비 부담이 가중되고 있는 실정이다.

** 감자 재배 기계화율(통계청, 2021 기준)  ※ 논벼 기계화율 99.3%

구분	평균	경운·정지	파종·정식	비닐피복	방제	수확
계	81.4	100.0	11.4	98.0	99.3	98.2
보행	41.1	0.9	6.2	78.0	82.1	38.0
승용	40.3	99.1	5.2	20.0	17.2	60.2

이번에 시연되는 감자 수집형 수확기는 굴취와 동시에 상자나 대형 포대에 담을 수 있도록 개발하여 시간과 노동력을 절감할 수 있다.

농업기술원 감자연구소와 강원대학교 등 7개 연구기관은 공동으로 감자 생산 기계화 촉진을 위해 감자기계화 표준재배모델을 개발하고, 고랭지감자 재배에 적합한 재배방법도 개선한다는 방침이다.

감자연구소 박기진 소장은 “감자재배를 위한 농업기계 보급이 확대되었으나 현장에서 체감하기에는 아직 미흡한 부분이 많다.”며 “최적화된 감자 표준재배모델과 농기계 운영모델 개발로 기계화 촉진을 위해 노력해 나갈 계획이다.”라고 말했다.

붙임  1. 감자 수집형 수확기 현장 시연회 개최 계획 1부.
2. 시연 농업기계 현황 1부.  끝.

담당부서	연구개발국 감자연구소	책임자	팀 장	조윤상 (033-248-8756)
		담당자	연구사	최 옥 (033-248-8753)

참고 1	감자 수집형 수확기 현장 시연회 개최

목적

- 감자 최적화된 표준재배모델 및 농기계 운영모델 개발

- 산-학-연-지자체-생산단체 협의체 구성 및 적극 활용

- 감자 기계화 보급 확산을 위한 현장 애로 청취 및 적극 반영

일시 : 2023. 9. 5.(화)

장소 : 강원특별자치도 정선군 임계면 송계리 598 실증포장

참석 : 50명(강원대, 안동대, 대신에이씨엠, 전남도원, 안동센터,             한국로봇융합연구원, 강원도원, 포테이토팜, 재배농가 및             시군센터공무원 등)

시연 농기계 : 수집형수확기, 일반수확기, 제초기 등 3종

행사내용

일 시	소요시간(분)	행 사 내 용	비고
13:30~13:40	10	• 참석자 소개	감자연구팀장
13:40~13:50	10	• 인사말(연구소장 등)
13:50~14:00	10	• 기계 성능 및 조작 설명	대신이엔씨엠
14:00~14:30	30	• 기계 시연(시험포장)	〃
14:30~15:00	30	• 향후 개선 방안 등 현장 토론	감자연구팀장
15:00		• 폐 회

기대효과

- 여름감자(고령지) 주산지 최적수확기 표준재배법 설정

- 굴취 및 수집, 포장 등 일관작업기로 생산 농가 노동력 절감

참고 2	시연 농업기계 현황

1. 수집형 수확기
	트렉터 부착용 굴취, 선별, 수집 동시 가능 70~80마력대 작업 가능 3,180 × 1,835 × 1,540㎜ 굴취깊이 : 150㎜ 이내
2. 트렉터부착형 수확기
	트렉터 부착용 감자, 마늘 등 굴취 25마력 이상 작업 가능 880 × 1,300 × 1,050㎜ 무게 : 435㎏ 굴취깊이 : 150~450㎜
3. 트렉터부착용 줄기제초기
	트렉터 부착용 고랑줄기 파쇄 및 폭조절 가능 18마력 이상 작업 가능 1,400 × 1,900 × 1,100㎜ 제초날 수 : 66개