	보 도 자 료

보도시점	배포 시	배포	2025. 4. 9.(수) 11:00

봄이 빨라진 만큼 대비도 서둘러야,

강원농기원, 과수 개화기 저온피해 대비 철저 당부

❙사과·배·복숭아 개화기 앞당겨져 피해 우려...강원농기원, 농가에 현장조치 강조

❙저온피해 예방 위해 미세살수장치·방상팬 점검 등 사전조치 필요

강원특별자치도농업기술원(원장 김동훈)은 4월 9일 봄철 과수 개화기 저온 피해 예방을 위한 기상정보 수시확인과 시설물 점검을 당부하였다.

기후변화로 봄철 평균기온이 상승하면서 우리도 과수 개화기는

빨라지는 추세이며, 최근 5년간(’20~’24년) 과종별 평균 개화기*는 평년대비 사과는 6일, 배 9일, 복숭아 4일가량 앞당겨진 것으로 나타났다.

강원지방 기상청 예보(4. 9. ~ 18.)에 따르면 일교차가 크고 비 또는 눈이 올 것으로 예상되어 본격적인 개화 시작에 앞서 과수 농업인들의 세심하고 철저한 대비가 필요하다.

과수 개화기 저온피해는 따뜻해진 봄 기온의 영향으로 개화가 빨라진 상황에서 갑작스러운 저온(-0.6~-1.7℃ 이하)이 지속되면서 꽃, 어린과실 등이 피해를 받아 결실불량, 조기낙과 등의 피해가 나타나고 이로 인해 수량 감소 및 품질저하로 많은 피해를 입게 된다.

개화기 저온피해를 예방하기 위해서 미세살수장치, 방상팬 등 시설을 미리 점검해두고 기온 강하가 예상될 때 즉시 작동시켜야 하며, 냉기가 잘 빠져나갈 수 있도록 냉기가 흐르는 방향에 울타리를 설치하고 냉기가 빠져나가는 곳의 방해물을 제거해야 한다.

과원에 저온예방 시설이 없다면 사과는 발아기~녹색기, 배는 발아기~전엽기 사이에 요소 0.3%(1.5kg/500L), 붕소 0.1%(0.5kg/500L)를 엽면 살포하거나, 화상병 1차 방제시기에 방제 약제에 혼용하여 살포하면 개화기 저온 피해경감과 착과량 증진에 도움이 된다. 다만 전년도 낙엽기에 요소 및 붕소를 시비하였거나, 나무가 자라는 세력이 정상일 경우에는 제외해야 한다.

저온피해를 확인하는 방법은 꽃의 단면을 절단하여 주두 및 씨방부위의 갈변 유무를 통해 확인할 수 있으며, 만약 저온피해를 받았다면 인공수분을 실시하여 수정률 향상을 도모하여야 한다. 또한 적과 작업은 적정 착과량과 피해 유무 등을 고려한 뒤 작업해야 한다.

강원특별자치도 농업기술원 김동훈 원장은 “봄철 과수 개화기에 저온 뿐만아니라 늦서리 등 갑작스러운 기상재해에 철저히 대비하여 피해를 최소화하고, 화상병 예방을 위한 개화기 방제도 적기에 추진될 수 있도록 노력해야 한다”고 당부하였다.

붙임 참고자료 1부.

담당부서	기술지원국 기술보급과 원예축산팀	책임자	팀 장	조병주 (033-248-6135)
		담당자	주무관	최서은 (033-248-6137)

참고		과수 저온피해 예방 기술

송풍법	- 지표면보다 지상 6~10m에 있는 공기가 보통 2~3℃ 높으므로 팬을 가동하여 따뜻한 공기와 찬 공기를 순환시켜 과원 온도를 높이는 방법 * 발아 직전 2℃ 전후, 개화기 이후에는 3℃ 정도로 설정하여 일출 이후까지 팬을 가동
		< 방상팬>
열풍송풍법	열풍기에서 나오는 더운 바람을 송풍기 또는 덕트를 이용해 과원으로 보내는 방법 * 과원이 일정온도(2∼3℃)로 내려가면 작동
		< 열풍송풍시스템 >
살수법	- 미세살수장치(스프링클러 등)를 이용한 살수로 물이 얼음으로 될 때 방출되는 잠열(潛熱)을 이용하여 과원 온도를 높이는 방법 * 서리 내리기 전날 낮 지표면 관수 : 태양열로 물을 따뜻하게 하여 밤에 방열, 1℃ 상승 * 서리 내리기 직전 수관하부 살수 : 따뜻한 지하수(10~14℃)가 가진 열 방출, 물이 얼면서 방출되는 열 이용, 1.5℃ 상승 * 서리 내리기 직전 수관상부 살수 : 꽃에 직접 물이 닿으므로 훨씬 효과적, 0℃ 이하로 내려가지 않음
		< 미세살수장치 >
지표면 온수살수법	관수시스템을 이용하여 따뜻하게 데운 물을 지표면에 뿌려 주변 온도를 올리는 방법 * 보일러 활용 관수용 물을 20℃ 내외로 데워 관수시스템 이용 살수
		< 온수살수법 >
연소법	- 안전한 금속용기(연소용기)에 연소 재료(메탄올젤, 목탄, 액체파라핀, 알콜, 등유 등)를 넣고 불을 피워 과원의 온도를 높이는 방법 * 과수원 내 연소용기를 6~7m 간격으로 미리 배치하고 과수원 온도가 1~2℃로 떨어지면 불을 피워 일출 이후까지 유지
		< 연소법 >
영양제 살포	- 사과(발아기∼녹색기), 배(발아기∼발아기와 전엽기 사이)에 요소와 붕산을 혼용하여 엽면 살포하거나, 화상병 1차 방제시기에 방제 약제에 혼용하여 살포 * 살포(권장) 농도: 요소 0.3%(1.5kg/500L), 붕산 0.1%(0.5kg/500L) * 전년도 낙엽기에 요소 및 붕소를 시비하였거나, 나무 자람세가 정상일 경우 제외
		< (좌) 배 발아기, (우) 발아기와 전엽기 사이 >
		< (좌) 사과 발아기, (우) 녹색기>