밭농업기계화촉진기술개발사업 ‘2025년 배추 기계화 표준재배모델 현장실증’ 강원권 가을배추 수확기 시연회 개최 계획(안)

□ 행사개요

❍ 일   시 : 2025. 11. 6.(목) 11:00~14:00

❍ 장   소

- (수확기 시연회) 정선 실증포장(정선군 여량면 봉정리 712)

- (간담회) 옥산장(정선군 여량면 여량3길 79)

❍ 주요내용

- 강원권 가을배추 수확기 현장테스트(수확기 문제점 및 개선안 도출)

- 밭농업 기계화 현장교육(수확기 실습 등)

- 배추 생산단계별 기계화 관련 현장 애로사항 및 설문조사

❍ 참 석 자 : 30명 내외

- 공동과제 연구책임자 및 참여연구원, 배추 재배농가, 농촌지도자회,
농기계전문지도연구회, 유관기관(농업기술센터 등) 관련 전문가 등

□ 세부일정

시 간	내 용	비 고
10:30 ~ 11:00	‣ 등록
11:00 ~ 11:10	‣ 개회식	채소화훼연구팀장
11:10 ~ 12:00	‣ 가을배추 수확기 시연회 및 현장교육 - 추진사업 설명 - 수확기 모델별 특성 설명 및 시연 - 밭농업 기계화 현장교육	한규석 연구사 현대농기계 유정영 주무관
12:00 ~ 12:15	‣ 이동 (정선군 여량면 여량3길 79)
12:15 ~ 14:00	‣ 간담회 및 설문조사 - 배추 생산단계별 기계화 관련 현장 애로사항 및 설문조사 - 협의체 자문위원을 통한 이슈사항 자문

참 고		시연회 장소 및 수확기 기종

□ 시연회 장소 : 정선군 여량면 봉정리 712

□ 시연 배추 수확기[3종]

구 분	사 진		특 징
전동식 보행형 배추 소형 수확기			소형 농가, 하우스 농가 적합 보행형 수확기 굴취, 이송, 적재 일관화 상자 수집 배추 손상률 : 15% - 성능 : 3.5시간/10a
자주식 배추 수집기			- 인력 굴취 후 작업자가 배추 인발 후 컨베이어 투입 수집방식: 벨트 컨베이어 - 배추 손상률 : 5% 이내 - 성능 : 12시간/10a
현대 배추 수집기	(메쉬 철망)	(철재 적재함)	- 이력 굴취 후 기계가 자동 인발·이송 - 주행부 크롤러 타입 - 수집방식: 돌기형 벨트 - 배추 손상률 : 5% 이내 - 성능 : 2.5시간/10a