	보 도 자 료

보도시점	배포 시	배포	2025. 12. 23.(화)

오늘부터 내일 새벽까지 많은 눈, 농작물 관리 당부

❙12월 23~24일 새벽까지 강원 중‧북부지역 5cm 이상의 눈 예보

❙농작물 및 농업시설물 사전점검과 대설 시 피해예방 요령 실천 당부

강원특별자치도 농업기술원(원장 김동훈)은 오늘(23일) 오후부터 내일(24일) 새벽까지 강원중‧북부내륙과 산지에 5cm 이상의 많은 눈이 내릴 것으로 예보되어 농작물과 농업시설물 피해를 최소화하고, 농업인 안전사고 예방도 각별히 유의해 줄 것을 당부했다.

농업기술원은 대설에 대비해 사전에 비닐하우스 보강지주 설치, 느슨한 하우스 밴드(끈)는 팽팽하게 당겨주기, 온풍기 등 난방장비 점검을 실시하고, 기상특보 발령시에는 비닐하우스 위에 쌓인 눈 쓸어내리기, 환기창을 모두 닫고 환풍기 가동으로 골조와 비닐 밀착, 가온하우스 커튼과 내부 이중 비닐을 열고 난방기 가동, 붕괴 우려 시 비닐 찢기(안전사고 유의) 등을 당부했다.

농업기술원 유택근 기술보급과장은 “폭설에 대비해 농업시설물 등에 대한 사전점검을 철저히 해주시길 당부드린다”며, “시군농업기술센터와 협력해 취약지역을 중심으로 현장 기술지원을 실시하는 등 피해 최소화에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

담당부서	기술지원국 기술보급과 병해충대응팀	책임자	팀 장	김윤상 (033-248-6141)
		담당자	주무관	이준섭 (033-248-6142)

폭설대비 피해 예방 대책

시설하우스

단계	핵심 실천사항
예방	○ 보온덮개․차광망을 걷어 두거나 비닐 덧씌우기 * 눈이 녹을 경우 보온덮개가 물기를 머금게 되어 폭설에 매우 취약 ○ 노후화되거나 붕괴우려 시설은 하우스 중간 중간 버팀목을 보강 ○ 오래되었거나 찢어진 비닐은 즉시 보수하거나 교체 * 햇빛 투과율을 높이고 시설 내 보온 강화 ○ 비닐하우스 옆 배수로를 깊게 설치하여 눈 녹은 물로 인하여 습해가 발생되지 않도록 사전 준비 ○ 폭설에 대비하여 제설 장비의 비치 ○ 신규로 하우스 설치할 때 - 지역별 내재해형 시설하우스 표준설계에 의한 설치 - 하우스 동과 동 사이는 1.5m 이상 확보하여 하우스 적설 방지 * 농사로 누리집 → 농업자재 → 내재해형 등록시설 설계 → 자료 열람, ‘농업기술길라잡이’ 책자 참고
진행	○ 하우스 지붕위에 쌓인 눈을 즉시 쓸어내리고 하우스 양쪽의 눈도 쌓이지 않도록 치워주고, 연동하우스는 곡부 눈 제거 ○ 온풍난방기 등 가온시설이 설치된 하우스는 내부 보온시설을 걷고 온도를 높게하여 지붕위에 쌓인 눈을 녹아내리게 함 ○ 눈이 많이 쌓여 붕괴가 우려될 경우 비닐찢어 골재 붕괴를 예방하고, 비닐찢기 작업 중에는 안전사고에 주의
복구	○ 폭설로 비닐만 파손된 하우스는 조속히 비닐을 씌우고, 지붕이 주저앉은 하우스는 기둥을 세우고 소형터널을 2～3중으로 씌워 작물의 저온장해 최소화

인삼재배시설 및 과수 새그물 시설

❍ 인삼재배시설의 햇빛가림망 및 과수원 새그물(방조망)은 망 윗부분을 걷어 내거나 측면으로 말아두어 적설로 인한 붕괴 피해 예방조치

차광망 걷음

눈 털음

방조망 걷어둠

간이 버섯(느타리) 재배사

❍ 보온덮개가 씌워져 있는 경우 눈이 흘러내리지 않고, 눈이 녹으면서 물이 보온재에 스며들어 하중을 증가시키게 되므로 외부에 비닐을 덧씌워 줌

❍ 베드(버섯을 증식하는데 필요한 재료를 담는 틀) 기둥의 지붕 연결

- 보강지주 역할을 하도록 베드 기둥 파이프를 지붕까지 연장 설치하여 하우스 안전성을 높임

간이 축사(소, 돼지, 닭) 재배사

❍ 눈이 잘 흘러내리도록 햇빛가림망이나 보온덮개 위에 비닐을 씌워둠

❍ 오래된 시설은 뼈대가 무너지지 않도록 보조기둥 설치

- 파이프가 부식된 경우에는 기둥과 기둥 사이 보조기둥을 추가 설치

- 보온덮개나 햇빛 가림망이 씌워져 있는 시설에서는 일반 비닐하우스보다 보조기둥을 더 좁은 간격으로 설치