민원분석 수수료

종류	분석항목		단가	수수료
토양(8항목)	중금속(8종) 비소, 카드뮴, 수은, 납, 크롬, 구리, 니켈, 아연		각 11,700	93,600
퇴비(16항목)	수분 유기물 중금속 8종 O157(대장균) 살모넬라 질 소 NaCl(염분) 염산불용해물 부숙도		7,500 14,300 128,000(각16,000) 41,690 40,500 14,300 16,000 16,000 43,800(콤백) 81,400(솔비타)	322,090(콤백) 359,690(솔비타)
퇴비원료(11항목) 슬러지(폐수처리오니)	유기물 중금속 8종 수분 Al(알루미늄)		14,300 128,000(각16,000) 7,500 16,000	165,800 (중금속8종 128,000)
퇴비화	돈분	함수율 구리 아연 부숙도	7,500 16,000 16,000 43,800(콤백) 81,400(솔비타)	83,300(콤백) 120,900(솔비타)
	우분	함수율 염분 부숙도	7,500 16,000 43,800(콤백) 81,400(솔비타)	67,300(콤백) 104,900(솔비타)
액비화 (돈뇨, 우뇨 동일)	함수율 염분 구리 아연 부숙도		7,500 16,000 16,000 16,000 55,800	111,300

분 석 수 수 료 안 내 서
친환경 및 GAP 인증 토양분석				토양			비료
				토성	13,500
중금속 8종 (항목당 11,700)		93,600					주성분	질소	14,300
				질소	9,900
								인산	14,300
부산물비료(퇴비, 슬러지)
				인산	9,900
								가리(칼리)	14,300
				칼륨	9,900
								고토	14,300
수분함량		7,500
유기물		14,300
				칼슘	9,900
								망간	14,300
중금속 8종		128,000
				고토	9,900
								아연	14,300
O157(대장균)		41,690
				나트륨	9,900
살모넬라		40,500
								동	14,300
질 소		14,300
				pH	9,900
								붕소	14,300
NaCl(염분)		16,000
				EC	9,900
								철	14,300
부숙도(솔비타)		81,400
				유기물	21,600
부숙도(종자발아법)		91,100
								규산	14,300
부숙도(콤백)		43,800
				유효규산	30,200
								몰리브덴	14,300
부숙도(액비)		55,800
				석회소요량	17,000
								알칼리분	14,300
염산불용해물		16,000
				암모늄태 질소	20,500
알루미늄		16,000
								유기물	14,300
퇴비화
				질산태 질소	22,900
								칼슘	14,300
돈분	함수율	7,500
				카드뮴	11,700
	구리	16,000
							유해성분	황청산화물	16,000
				비소	11,700
	아연	16,000
								설파민산	16,000
	부숙도(콤백)	43,800
				납	11,700
								아질산	16,000
	부숙도(솔비타)	81,400
				수은	11,700
우분	함수율	7,500
								카드뮴	16,000
				니켈	11,700
	염분	16,000
								비소	16,000
	부숙도(콤백)	43,800
				구리	11,700
	부숙도(솔비타)	81,400
								납	16,000
				아연	11,700
수질
								수은	16,000
				크롬	11,700
pH
								크롬	16,000
질산성질소		11,600
염소이온		8,500
								염산불용해물	16,000
				식물체
인산염인
								니켈	16,000
				질소	10,500
카드뮴
								구리	16,000
비소
				인산	10,500
시안		16,400
								티탄	16,000
				칼륨	10,500
수은
								아연	16,000
				규산	10,500
아연
구리
								염분	16,000
				엽록소	6,300
납
								염소	16,000
망간
니켈
								뷰렛태질소	16,000
철
								아황산	16,000
황산		8,500
								알루미늄	16,000
나트륨		8,500
염소		8,500
								유기물/질소의 비	28,600
COD		8,500
BOD
								살모넬라	40,500
부유물질
용존산소
								O157	41,690
총인
총질소		8,500
								부숙도(솔비타)	81,400
암모니아성질소		22,400

-수질분석은 “보건환경연구원” 으로 문의바람

“부숙도 제품기준 (제6조, 제8조 관련)”

구분		등급
		가 등급	나 등급
유해물질함량	비소(As)	50이하	“가” 등급의 기준을 초과하는 경우
	카드뮴(Cd)	5이하
	크롬(Cr)	300이하
	구리(Cu)	500이하
	납(Pb)	150이하
	수은(Hg)	2이하
유기물함량		25%이상
유기물대 질소비		50이하
염분(NaCl)		1%이하
부숙도		실험 수행 시 실온보다 20℃이상 재 발열이 없을 것 환경법과 부숙도 측정법이 다르므로 환경관련 기관에서 의뢰할 경우 우리기관에서 측정법 적용 부적합함.

비고1: 도로절대지의 토양개량제로 사용하는 경우에는 “가” 등급의 유기물함량기준은 15%이상으로 한다.