시설원예 난방비 절감기술을 실천합시다.

□ 최근 기름값이 크게 올라 올겨울 시설재배 농가들의 난방비 부담이 많아질 것으로 우려됩니다.

○ 국제원유 가격(두바이유 기준)은 지난해 4월 배럴당 22.7달러였던 것이 올해 11.1일 현재 38.3달러대로 치솟아 사상 최고를 기록하고 있음

○ 국제유가가 배럴당 10달러 오르면 10a당 경영비가 오이 촉성재배는 59만원, 시설장미는 125만원 증가하는 것으로 분석됨

○ 국제유가가 50달러 선에서 유지된다면 카네이션, 시설고추, 착색단고추 등의 시설재배 작물은 소득이 20% 이상 감소 전망

[국제유가 수준별 시설원예에 미치는 영향]

구 분		2002년	국제유가(두바이산, $/배럴)
			30$	40$	50$	60$
면세경유가격(원/L)		369	438	549	660	772
경 영 비 (천원/10a)	촉성오이	7,830	8,198	8,792	9,386	9,981
	시설감귤	10,345	11,334	12,933	14,532	16,131
	시설장미	13,673	14,450	15,705	16,961	18,216
소 득 (천원/10a)	촉성오이	9,491	9,123	8,529	7,935	7,340
	시설감귤	3,135	2,146	547	-1,052	-2,651
	시설장미	9,580	8,803	7,547	6,292	5,037

* 2002년 평균국제유가 23.81$/배럴(두바이산),  유가상승에 따른 유류비 증가분만을 고려함

□ 국제유가가 급등하면 시설원예 농가들은 에너지 절감기술을 적극 실천하여 대응하여야 합니다.

♧ 시설내로 햇볕이 잘 들어오도록 하고 보온력을 높여 줍니다.

○ 햇빛이 시설 내부로 최대한 잘 들어오도록 광 투과율을 극대화하고 북쪽 벽면에는 반사필름 설치

- 단동하우스는 동서방향으로 연동은 남북으로 설치

- 골조율을 낮게 설계하고, 광 투과율이 높은 피복자재 사용

- 물방울이 잘 흘러내리고 먼지 등에 오염이 적은 피복자재 사용

- 북쪽 면에 알루미늄 필름 등 반사율이 큰 수직커튼 설치

[시설 북쪽에 작업실과 알루미늄 반사커튼 설치]

○ 열이 잘 전도되지 않는 골조나 피복재를 사용하고 시설 틈새로 열이 빠져 나기는 것을 최대한 막아줌

○ 연동형 비닐하우스나 유리온실, 광폭형 무기둥 하우스 등에서는 수평예인권취식 다겹보온커튼을 활용하여 보온

[다겹보온커튼 권취식 개폐장치 및 연료소모량 비교]

○ 터널재배를 할 때는 설치비가 적고 보온효과가 높으며 난방비 및 노동력 절감효과가 큰 중앙권취식 보온터널 개폐장치 설치

[중앙권취식 보온터널 자동개폐장치]

♧ 가온하는 난방공간을 최소화합니다.

○ 작물의 생육정도에 따라 보온커튼의 높이를 조절하여 키가 작을 때에는 낮게 설치하여 난방공간 최소화

○ 키가 작은 작물은 시설 내에 터널을 설치하여 내부만 가온

♧ 자연열을 최대한 이용하여 난방비를 절감합니다.

○ 지하수가 풍부하고 수질이 좋은 곳에서는 지하수의 열에너지를 이용하는 수막시스템을 설치

○ 낮 동안의 태양열을 비닐튜브 속에 저장하였다가 온도가 떨어지는 밤에 방열시켜 온실을 보온하는 축열물주머니를 이용

○ 인근에 온천수, 폐광의 열풍 등 자연열을 이용할 수 있는 조건이 되는 곳에서는 최대한 이용

♧ 가온난방을 할 경우 온실형태나 면적에 맞는 최적의 가온난방 방법을 선택합니다.

○ 온실의 형태와 면적에 따라 온풍난방, 온수난방 등 난방 방법을 선택하고, 난방기의 크기는 가온할 면적에 맞게 선정

○ 난방기를 잘 청소하고, 배기열 회수장치나 일사량 감응 전자동 변온관리시스템 설치 등 난방 보조장치를 이용

○ 온풍난방기에서 나온 열을 온실 내에 고르게 분배하는 이중덕트를 설치하면 토출구와 덕트 끝부분의 온도편차가 1～2℃정도로 균일하여 작물생육 증진 및 에너지절감

○ 땅속에 엑셀파이프를 묻고 따뜻한 물을 순환시켜 20℃정도의 지온을 유지시키는 지중난방시설을 설치하여 작물 생육촉진에 의한 수량증대와 난방비 절감

○ 지역여건에 따라 석탄온풍난방기, 폐타이어, 폐자재 등 값싼 에너지 활용

지중가온시설

무한궤도 연소식 석탄온풍난방기

폐타이어 소각로

♧ 작물이 요구하는 온도에 맞게 온도를 관리합니다.

○ 비교적 저온에도 잘 자라는 작물 : 상추, 시금치, 딸기 등

○ 비교적 고온을 요구하는 작물 : 오이, 고추, 장미 등

○ 고온을 요구하는 작물은 중부 이북지방에서의 재배 지양

♧ 시설원예 난방에너지 절감기술에 대한 상세한 자료는 원예연구소 시설원예시험장 홈페이지(http://www.nhri.go.kr/busan) 자료실에 게시되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

고유가 시대 시설원예 에너지 비용을 줄여 농가소득 높입시다.