□ 관련자료

○ 직립형 시금치수확기 구조 및 제원

직립형 시금치 수확기 제원

구분		제원
형식		뿌리절단 배출식
기체 크기(L×W×H)		1,700×800×900
무게(kg)		189
뿌리절단날 길이(mm)		770
바퀴	직경(mm)	630
	간격(mm)	600
엔진(p.s)		5.5

<시금치수확기 구조>

○ 직립형 시금치 수확기 작업광경

<시금치 수확기 작업 광경>

<수확(뿌리절단)한 상태>