<참고자료>

콩 수확	콩 탈곡손실
콩 미라 병	콩 자반병

□ 콩 종실수분함량과 탈곡속도가 발아율에 미치는 영향(%)

품 종	탈곡속도 cylinder speed (m/sec)	종실 수분함량(%)
		15	20	25	평균
황금콩 (대립종)	손 탈곡	99	98	97	98.0
	9.6	100	98	97	98.3
	11	99	98	97	98.0
	12.6	99	96	95	96.7
	평균	99.3	97.5	96.5	-
단엽콩(소립종)	손 탈곡	99	99	99	99.0
	9.6	99	99	99	99.0
	11	100	97	95	97.3
	12.6	99	94	94	95.7
	평균	99.3	97.3	96.7	-

□ 콩 종실수분함량과 탈곡속도가 종자 손상율에 미치는 영향(%)

품 종	탈곡속도 cylinder speed (m/sec)	종실 수분함량(%)
		15	20	25	평균
황금콩 (대립종)	손 탈곡	0	0	0	0
	9.6	7	7	9	7.7
	11	7	8	8	7.7
	12.6	24	25	26	25.0
	평균	9.5	10.0	10.8	-
단엽콩 (소립종)	손 탈곡	0	0	0	0
	9.6	1	3	3	2.3
	11	1	4	6	3.7
	12.6	2	7	8	5.7
	평균	1.0	3.5	4.3	-

출처: 한국작물학회지 31권2호(1986, 문윤호 등)

□ 콩 수확시기에 따른 손실량

수확시기	바인더 예취후 탈곡		손 수 확
	손실량(kg/ha)	손실률(%)	손실량(kg/ha)	손실률(%)
성숙기	219	13.0	122	7.3
성숙기후 5일	273	16.3	120	7.1
성숙기후 10일	272	16.2	137	8.2
성숙기후 20일	262	15.6	135	8.0

출처: 농사시험사업논문집(1998, 유용환 등)

□ 콩 저장기간에 따른 발아율

종자수분 (%)	온도 (℃)	저장기간(년)
		0.5	1	2	3	4	5	10
9.4	10	93	95	98	93	99	92	94
	20	97	99	96	94	89	90	0
	30	96	0	-	-	-	-	-
13.9	10	95	98	96	92	88	49	0
	20	98	93	0	-	-	-	-
	30	0	-	-	-	-	-	-

출처: 농촌진흥청 농업기술종합정보(www.rda.go.kr)

: 나물용 콩의 재배 및 수확관리기술(박금룡)