스팟뉴스 보도자료	자료제공 :	농업기술원 기술보급과
	담당과장 :	정 만 수
	담 당 자 :	손 창 열
	전화번호 :	033-248-6136
	제 공 일 :	2016. 3. 29.(화)
	기술공보담당 :	박병석(010-2888-5846)
이 자료는 2016년 3월 29일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.
강풍(돌풍) 피해 대비 시설하우스 관리 철저

강원도농업기술원(원장 박흥규)은 3월 29일(화) 15:00부터 30일 오전까지 도내 12시군에 강풍주의보(12~18m/s)가 발령됨에 따라(기상청 강풍특보) 비닐하우스 등 시설물 관리에 만전을 기하여 주실 것을 당부하였다.

○ 강풍주의보 발령(3.29. 15:00) 지역

- 홍천, 인제, 양구, 평창산간, 강릉, 양양, 고성, 속초, 삼척,

동해, 태백, 정선평지 및 산간.

강풍(돌풍) 피해 대비 시설하우스 관리기술

□ 사전대책

○ 시설하우스는 원예․특작시설 내재해형 규격 설계도 시방서에 의해서 설치

○ 비닐하우스의 피복비닐이 바람에 날리지 않게 비닐끈 등으로 견고히 묶고, 노후화 되거나 붕괴우려 농업시설물은 버팀목을 보강하여 무너지지 않게 함

○ 찢어진 비닐은 즉시 보수하거나 교체하여 시설 내 기온이 떨어지지 않도록 관리

○ 기온 급강하에 대비한 보온 기자재의 사전·정비 점검 철저

○ 축열주머니, 가연성 물질 준비, 지온, 기온 상승 대책 강구

○ 다중 피복, 보온 및 방풍벽 설치

□ 사후대책

○ 찢어지거나 파손된 비닐은 신속히 보수 및 재 피복 실시

○ 가온시설의 작동이 불가능한 경우 섬피, 부직포 등을 이용하여 소형터널을 설치 후 피복하여 생육최저온도 이하로 떨어지지 않도록 관리.

○ 작목이나 재배형태에 따라 축열물주머니를 설치하면 하우스내의 온도를 2~3℃, 지온을 3~4℃ 상승시키는 효과가 있음

○ 언 피해를 경미하게 받아 회복이 가능한 포장은 햇빛을 2～3일간 가려 주었다가 서서히 햇빛을 받도록 관리

○ 웃거름을 줄 때는 가스 발생이 많은 요소보다는 유안을 사용하도록 하고, 비료를 준 다음에는 비료가 보이지 않도록 흙으로 덮어 줌.

○ 저온장해로 인하여 생육이 부진한 포장은 요소 0.2%액이나 제4종복합비료 등을 엽면살포하여 생육을 촉진시킴

○ 저온피해가 심해서 회복이 불가능한 경우에는 다른 작물로 대파 실시

[작물별 생육적온과 한계온도]

작 물	낮 기 온		밤 기 온		지 온
	고온한계	적 온	저온한계	적 온	최고한계	적 온	최저한계
토마토	35℃	25～20	5	13～8	25	18～15	13
가 지	35	28～23	10	18～13	25	20～18	13
피망(고추)	35	30～25	12	20～15	25	20～18	13
오 이	35	28～23	8	15～10	25	20～18	13
수 박	35	28～23	10	18～13	25	20～18	13
참 외	35	25～20	8	15～10	25	18～15	13
멜 론	35	30～25	15	13～18	25	20～18	13
호 박	35	25～20	8	15～10	25	18～15	13
딸 기	30	23～18	3	10～5	25	18～15	13

시설하우스 피해		하우스 끈 미설치