보도자료	자료제공 :	농업기술원 원예연구과
	담당과장 :	방 순 배
	담 당 자 :	원재희 과수화훼연구담당 (박영식 농업연구사)
	전화번호 :	033-248-6074
	제 공 일 :	2016. 4. 13.(수)
	기술공보담당 :	박병석(010-2888-5846)
이 자료는 2016년 4월 일 보도하여 주시기 바랍니다.
- 국내 최초 복숭아 초생력화「물 직분사 적화기 개발」- 복숭아 생력화형 물 적화기 사용기술 세미나 개최

○ 강원도농업기술원(원장 박흥규)은 4. 14(목) 14:30, 미래농업교육원에서 관계공무원, 복숭아 농가 등 50여명을 대상으로 「물 직분사 적화기」개발에 따른 현장실증과 사용방법, 활용사례 등“복숭아 생력화형 물 적화기 사용기술”세미나를 개최한다.

○ 강원도농업기술원은 국내 최초로 복숭아 초생력화「물 직분사 적화기」를 개발 하였다.

○ 「물 직분사 적화기」는‘14년부터 동력분무기의 수압을 이용하여 복숭아 개화시기에 물을 직분사하여 적화·적뢰하는 분무건으로 ‘16년 3월에‘과수 적화용 직분사 분무건’으로 특허출원 하였다.

○ 국내 복숭아재배면적은 15,539ha로 연간 생산량은 210톤으로 여름철 소비가 가장 많으며 도내에는 724ha가 재배되어 전국 재배면적의 4.6%을 차지하고 있다.

○ 적화작업은 농촌 인력의 고령화로 농작업 노동력이 절대 부족하고, 사다리를 이용하는 등 작업강도가 심하고 10a당 29.9시간이 소요되며, 전체 노동시간의 20.6%을 차지하고 있음.

○ 방순배 원예연구과장은 “선진국 수준인 복숭아 적화작업 시간을 관행 29.9시간에서 7시간 이내로 23.4% 절감되고, 조기적화에 따른 대과 생산률은 56%이상 품질향상이 기대된다”고 말했다.

복숭아 생력화형 물 적화기 사용기술 세미나 개최 (안)

현황 및 필요성

❍ 도내 복숭아 재배면적은 724ha로 도내 주요 과수작목임

❍ 복숭아 적뢰·적화는 복숭아 해거리 방지 및 고품질 과실생산 주요 기술

❍ 적뢰·적화는 사다리를 이용한 고강도 작업으로 경영비 상승의 주요 원인

❍ 최근 농촌인력의 노령화 및 인력부족에 따른 생력화 적화기술 개발이 시급함

❍ 국내 최초의 복숭아 생력화용 적화기 및 사용기술 세미나 개최

행사개요

❍ 일    시 : 2016. 4. 14(목) 14:00 ~ 17:30

❍ 장    소 : 강원도농업기술원 미래농업교육원

❍ 주    최 : 강원도농업기술원

❍ 후    원 : 농림수산식품기술기획평가원

❍ 참석대상 : 50여명(도내 복숭아농가, 관련 공무원 등)

기대효과

❍ 물 적화 기술 사용시 적뢰·적화 노동력 84.8% 절감

❍ 조기 적뢰·적화에 따른 과실 상품성 56% 증대

주제발표 및 세부일정

일 정	발 표 주 제		발 표 자
복숭아 생력화형 물 적화기 사용기술 세미나 개최
14:00～14:30	◦세미나 등록
14:30～14:40	◦개 회 사 - 강원도농업기술원 원장	사회 강원도농업기술원 채소연구담당
14:40～15:20	◦복숭아 과실생장과 결실관리	국립원예특작과학원 김성종 박사
15:20 ~16:00	◦복숭아 물 적화기 사용기술	강원도농업기술원 박영식 박사
16:00 ~16:10	◦ 휴 식
16:10～16:40	◦복숭아 물 적화기 사용기술 사례 발표	춘천시 동내면 재배농가 이인영 농가
16:40～17:30	◦복숭아 물 적화기 실증 및 종합토론 - 김부영 농가(유포리)	강원도농업기술원 박영식, 이인영
17:30~	폐 회